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[bookmark: _Toc22043]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	湛江市品涤洗衣服务有限公司年清洗62万套被服和26万套台布建设项目

	项目代码
	2607-440803-04-01-379079

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓

	地理坐标
	（经度E110度22分5.71秒，纬度N21度12分7.75秒）

	国民经济
行业类别
	O8030洗染服务
D4430热力生产和供应

	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	700
	环保投资（万元）
	105

	环保投资占比（%）
	15
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	1758

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	经核实，霞山服装工业区设立时未单独编制规划环境影响评价文件。本项目位于霞山服装工业区范围内，项目用地性质为非住宅用地，项目属于洗染服务行业，不属于该区域禁止或限制发展的产业类别。本报告表已按建设项目环境影响评价要求对项目产生的各类污染物进行了全面分析评价，提出了相应的污染防治措施，可满足区域环境管理要求

	规划环境影响评价情况
	

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性分析
本项目主要从事被服和台布的洗涤服务，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目属于D4430热力生产和供应、O8030洗染服务，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制、淘汰类产业的项目。
根据《市场准入负面清单(2025年版)》，项目不属于“与市场准入相关的禁止性规定”中的“制造业”禁止措施，也不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”，建设单位可依法进入。因此，本项目符合国家相关的产业政策。
2、与《环境标志产品技术要求洗衣店和洗衣工厂》（HJ1162-2021）相符性
HJ1162‑2021为环境标志产品认证技术要求，不属于强制性执行标准，本项目为洗染服务（洗衣工厂，O8030），建设运营参照该标准相关环保要求进行设计，具体相符性分析如下：
（1）基本建设与场所要求（标准4）标准要求：服务场所不宜设置在住宅建筑或其地下室；洗涤设备设于室内，落实减振降噪；不得使用国家明令淘汰洗涤设备；落实职业卫生防护。本项目选址为非住宅用地，不设置于住宅楼及住宅地下室；洗涤设备全部布置于生产车间内；设备选型选用合规新型洗涤设备，不选用国家明令淘汰设备；生产车间采取基础减振、厂房隔声降噪措施；车间加强通风，落实职业病防护管理，符合参照要求江西省生态...。
（2）洗涤设备（标准5.1）标准要求：水洗优先选用全自动水洗设备，控制单位洗涤耗水量；干洗应选用封闭式干洗设备；公用纺织品洗涤场所设置纤毛回收装置。本项目选用全自动水洗洗涤设备；车间配套定期清理；项目设计采取节水管控，控制单位洗涤用水量，符合参照要求。
（3）洗涤药剂（标准5.2洗涤用品）标准要求：优先使用无磷洗涤剂；洗涤助剂不得含有APEO、EDTA、甲醛、支链烷基苯磺酸钠等限制性物质；干洗禁止使用三氯乙烯、ODS类溶剂。项目运营后采购无磷型洗涤助剂、洗涤剂；采购时对洗涤化学品成分进行核查，不采购含有烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、EDTA、甲醛等限制性物质的洗涤药剂；符合参照要求。
（4）污染治理、清洁生产及环境管理（标准5.3‑5.5）标准要求：废水、废气、固废、噪声进行收集处置；建立环境管理制度；开展节约用水；成品优先简化包装；优化物流；建立化学品台账。项目生产洗涤废水经预处理后排入市政污水管网送污水处理厂处理；生产车间毛絮、生活垃圾、废弃化学品包装物分类收集处置；生产噪声采取减振隔声；企业拟建立环境管理台账，建立洗涤药剂入库登记；成品包装优先采用简易包装；运输配送合理规划路线，落实清洁管理，符合参照要求。
综上，本项目虽不申请环境标志认证，但在选址、设备选型、洗涤药剂选用、污染治理、环境管理方面参照HJ1162‑2021《环境标志产品技术要求洗衣店和洗衣工厂》相关环保要求进行设计，总体上相符。
2、选址合理性分析
项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，租赁合同（见附件5），土地使用者为广东省湛江农垦物资集团有限公司；根据湛江市国土空间总体规划（2021—2035年）（见附图9），项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，不属于生态红线及占用基本农田，根据房地产权证（附件4）房屋用途为非住宅，项目用地性质符合湛江市国土空间总体规划。根据霞山区人民政府工作报告（2002年3月9日在湛江市霞山区第六届人民代表大会第五次会议上）（见附件5），报告中指出与湛江农垦集团合作兴建了南站服装加工区。2003年8月13日，湛江市霞山区乡镇企业服务中心对《政府工作报告》中21件督办事项之一“霞山服装工业区”的办理进展情况进行说明（见附件6）。项目位于霞山服装工业区内，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其他用途的用地，因此，项目选址地块用地性质与当地用地规划相符。
3、与环境规划相符性分析
（1）根据《湛江市区环境空气质量功能区划调整技术报告》（2011年10月），项目所在区域为二类大气环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）二级标准。项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，符合区域空气环境功能区划分要求。
（2）项目生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站处理后，均排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂，尾水排放至南柳河，最终汇入湛江港。根据2007年7月广东省人民政府《关于调整湛江近岸海域功能区划有关问题的复函》（粤府办函[2007]344号），整个湛江港（湾内）海域划分为三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。项目所在地不在饮用水水源保护区范围内，选址符合环境规划要求。
（3）根据《湛江市城市声环境功能区划分（2020年修订）》，项目所在地为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
（4）与《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）相符性分析：
“深化工业炉窑和锅炉排放治理。实施重点行业深度治理，2022年底前全省长流程钢铁企业基本完成超低排放改造，2025年底前全省钢铁企业完成超低排放改造；石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造。加强10蒸吨/小时及以上锅炉及重点工业窑炉的在线监测联网管控。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。”
项目新建的锅炉使用成型生物质作为燃料，不使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放。符合上述文件要求。
（5）与《湛江市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析：
34.深化工业炉窑和锅炉污染综合治理。加快完成宝钢湛江钢铁超低排放改造，启动水泥行业(包括熟料生产企业和独立粉磨站)超低排放改造，加快推进广东粤电湛江生物质发电脱硝设施提标改造。石化、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。落实《湛江市工业炉窑大气污染综合治理方案》，实施工业炉窑分级分类管控，全面推动B级及以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。逐步开展35蒸吨/小时及以上燃气锅炉低氮燃烧改造，以及垃圾、危废焚烧脱硝、除尘设施提标改造。加强10蒸吨/小时及以上锅炉和重点工业窑炉的在线监测联网管控。加快推进糖业企业生物质锅炉整治加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物等。
项目所在区域无集中供热管网覆盖，项目新建的锅炉使用成型生物质作为燃料，采用低氮燃烧技术，可使氮氧化物排放浓度稳定达标排放，并削减氮氧化物的排放量，排放浓度可满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃生物质成型燃料锅炉标准。因此，项目符合上述文件要求。
4、与污染物治理政策相符性分析
项目与国家和地方近年发布的污染物治理政策的相符性分析详见下表：
表1-1项目与污染物治理政策相符性一览表
	政策要求
	工程内容
	相符性

	《广东省水污染防治条例》（2026年7月31日广东省第十四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订通过

	第二十八条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
	项目生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站处理后，均排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂。
	符合

	《广东省大气污染防治条例》（2026年7月31日广东省第十四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订通过

	第二十一条禁止安装、使用非专用生物质锅炉。禁止安装、使用可以燃用煤及其制品的双燃料或者多燃料生物质锅炉。
生物质锅炉应当以经过加工的木本植物或者草本植物为燃料，禁止掺杂添加燃烧后产生有毒有害烟尘和恶臭气体的其他物质，并配备高效除尘设施，按照国家和省的有关规定安装自动监控或者监测设备。
	本项目使用的是生物质成型燃料，燃烧后不会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的其他物质，锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理，最后通过35m高排气筒排放。
	符合

	第二十四条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。
	本项目不涉及。
	符合

	第二十八条严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。
产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他有效措施，防止排放恶臭污染物。
鼓励企业采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放。
	本项目使用的是生物质成型燃料，燃烧后不会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的其他物质，锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理，最后通过35m高排气筒排放。对厂界外环境影响甚微。项目选址符合条例关于科学选址、设置合理防护距离的要求。
	

	《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》

	5、工业锅炉：珠三角保留的燃煤锅炉和粤东西北35t/h以上燃煤锅炉应稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）特别排放限值要求。保留的企业自备电厂满足超低排放要求，氮氧化物稳定达到50mg/m3以下。在排污许可证核发过程中，要求10t/h以上蒸汽锅炉和7兆瓦（MW）及以上热水锅炉安装自动监测设施并与环境管理部门联网。推进重点城市县级以上城市建成区内的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）淘汰整治，NOx排放浓度难以稳定达到50mg/m3以下的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）应配备脱硝设施，鼓励有条件的地市淘汰生物质锅炉。燃气锅炉按标准有序执行特别排放限值，NOx排放浓度稳定达到50mg/m3以下，推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，且有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封方式加强监管。
	项目位于湛江市霞山区重点管控单元内，项目新建的锅炉使用成型生物质作为燃料，锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放，排放浓度可满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃生物质成型燃料锅炉标准。
	符合

	《关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2023〕50号）

	全省35t/h以上燃煤锅炉和自备电厂稳定达到超低排放要求。燃气锅炉按标准有序执行特别排放限值。推进珠三角9市及清远市县级以上城市建成区内的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）淘汰整治，NOx排放浓度难以稳定达到50mg/m3以下的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）应配备脱硝设施，鼓励有条件的地市淘汰生物质锅炉，各地市于2023年6月底前制定淘汰整治计划。
	项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，不在珠三角9市及清远市县级以上城市建成区内。项目新建的锅炉使用成型生物质作为燃料，锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放。
	符合

	《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85号）

	根据广东省空气质量持续改善行动方案中：二、深入推进产业结构优化调整：重点区域（清远市除外）建设项目实施VOCs两倍削减量替代和NOx等量替代，其他区域建设项目原则上实施VOCs和NOx等量替代。
	项目生产过程将会排放一定量的NOx，项目将按照要求进行NOx总量的申请。
	符合

	三、深入推进能源结构优化调整：珠三角地区原则上不再新建燃煤锅炉；粤东粤西粤北地区县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰县级及以上城市建成区内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉及经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。
	项目生产过程使用的锅炉为生物质锅炉，锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放。不属于禁止建设的燃煤锅炉。
	符合

	五、强化多污染物协同减排：推进工业锅炉和炉窑提标改造。积极引导生物质锅炉（含电力）开展超低排放改造，鼓励有条件的地市淘汰生物质锅炉。生物质锅炉采用专用锅炉，配置布袋等高效除尘设施，
禁止掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料。工业固体废物、生活垃圾等应按照固体废物污染防治相关法律法规、标准及技术规范处理处置，禁止随意将其制成燃料棒、气化或直接作为燃料在工业锅炉、工业炉窑、发电机组等设备中燃烧。
	项目使用的生物质锅炉为专用锅炉，生物质锅炉配套有布袋除尘器，且项目生物质锅炉的污染物排放浓度能达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质成型燃料锅炉的排放限值。项目使用的生物质燃料为成型生物质燃料，非胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）等。
	符合

	《湛江市加强锅炉污染整治促进绿色低碳转型工作方案》（湛环[2024]305号）

	（一）推动新建设备绿色低碳转型
1.提高新建项目低碳环保水平
全市原则上不再新建自备燃煤机组。建成区不再新建35t/h及以下燃煤锅炉(含煤气发生炉)、10t/h及以下生物质锅炉(含生物质气化炉和燃料类蒸汽发生器)；其他区域不再新建10t/h及以下燃煤锅炉、2t/h及以下生物质锅炉(含燃料类蒸汽发生器)，积极引导用热企业向实施集中供热的工业园区集聚发展，新增用热企业应优先布局在集中供热管网覆盖范围。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。鼓励天然气管网覆盖的工业园区新建使用燃气或可再生能源的锅炉，新建燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，新建生物质锅炉应采用生物质专用锅炉且配备布袋等高效除尘设施。
	项目配套1台4t/h燃生物质（生物质成型燃料）锅炉。使用的锅炉不属于国家和省明令淘汰、强制报废、禁止制造和使用的锅炉。根据湛江市国土空间总体规划（2021—2035年）（见附图9），项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，不属于城市建成区、集中供热管网覆盖范围内。锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放。
	符合

	(二)推进现有锅炉降碳减污改造
1.逐步淘汰老旧低效锅炉
支持现有燃煤锅炉和自备燃煤机组实施清洁能源替代，积极引导企业改用绿色低碳锅炉。有序推进在役时间超过15年老旧低效锅炉淘汰工作，现有10t/h及以下燃煤锅炉、2t/h及以下生物质锅炉不再年检并逐步淘汰，替代的供热设备优先选择绿色低碳锅炉。加快推进工业园区集中供热管网建设，充分依托现有公用电厂实施集中供热。推动广东湛江临港工业园区加快实施集中供热，淘汰集中供热管网覆盖范围内的分散生物质锅炉。
	项目属于热力生产和供应项目，新建1台4t/h燃生物质（生物质成型燃料）锅炉。
	符合

	2.加强锅炉废气污染治理
按氨氧化物达到特别排放限值要求全面推进燃气锅炉低氮改造，未完成低氮改造的燃气锅炉应及时报废、注销或停用，在完成低氮改造前不予办理重新启用手续；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封方式加强监管。督促不能稳定达标的锅炉更换适宜高效治理工艺,推动达标无望或治理难度大的改用燃气锅炉或电锅炉，禁止掺烧煤炭、煤矸石、生活垃圾、胶合板和漆板(或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材)。
	项目锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后高空排放。项目使用的燃料为品质合格的生物质燃料。并在日常生产时加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，不使用劣质燃料。
	符合


5、与《湛江市人民政府关于湛江市高污染燃料禁燃区的通告》（湛府规〔2024〕9号）相符性分析
	序号
	政策管控要求
	工程内容
	相符性

	1
	湛府规〔2024〕9号Ⅲ类禁燃区管控要求：禁止燃用非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
	本项目配置生物质成型燃料专用锅炉，配套布袋除尘器（国家规范认定的高效除尘设施）及低氮燃烧装置，不属于文件禁止的燃烧工况。
	符合

	2
	禁燃区管控要求：生物质燃料严禁掺烧煤炭、重油、垃圾及其他杂物，仅可使用合规商品化生物质成型颗粒燃料。
	本项目燃料采用合规商品化生物质成型颗粒，严格执行《生物质成型燃料质量分级》（GB/T21923）标准；环评明确禁止掺烧其他燃料，运营期建立燃料采购、入库、消耗全流程台账管理制度。
	符合

	3
	《广东省大气污染防治条例》明确禁止安装非专用生物质锅炉、可燃煤双燃料生物质锅炉。
	本项目锅炉为纯生物质专用锅炉，无燃煤料仓、燃油管路及燃料切换装置，硬件层面不具备燃煤、混燃条件，不属于双燃料两用锅炉。
	符合

	4
	禁燃区管控导向：主城区优先采用天然气、电等清洁能源，从严控制新增分散生物质供热锅炉（非主城区无一刀切禁止要求）。
	本项目不在湛江主城区范围内；项目预留燃气、电锅炉改造接口，可适配后续区域清洁化整治要求。
	符合

	5
	禁燃区配套环保要求：锅炉废气治理设施完善、稳定达标，排气筒规范化设置，污染物合规处置、在线监管到位。
	项目采用低氮燃烧+布袋除尘组合工艺，废气治理高效稳定；排气筒高度设置为35m，满足GB13271规范要求；配套废气自动在线监测设备，炉渣、除尘灰统一收集、全部资源化综合利用。
	符合

	6
	湛府规〔2024〕9号管控要求：集中供热管网已建成覆盖区域，禁止新建生物质分散供热锅炉。
	本项目地块不在湛江临港工业区现状已建成集中供热管网覆盖范围内；区域集中供热能源站尚处于建设阶段，配套主干供热管网未延伸至本项目地块，现阶段无市政集中蒸汽接入条件。
	符合


6、与“三线一单”符合性分析
（1）与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）的相符性分析
表1-2项目与“三线一单”文件相符性分析
	类别
	项目与三线一单相符性分析
	相符性

	生态保护红线
	项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，均为现有厂房。根据湛江市国土空间总体规划（2021—2035年）（附图9），项目所在地不属于生态保护红线范围。
	符合

	环境质量底线
	根据项目所在地环境现状调查和污染物影响，项目实施后与区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平。
	符合

	资源利用上线
	项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，主要以电能、生物质成型燃料为主，配套废气治理设施、规范燃烧条件下实现清洁利用，用电来自市政供电，用水来自市政管网。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。
	符合

	负面清单
	项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类和限制准入类中。
	符合


对照《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中广东省环境管控单元图可知（附图7），本项目位于霞山重点管控单元（ZH44080320006），执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。
（2）与《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《湛江市生态环境局关于印发湛江市2023年“三线一单”生态环境分区管控成果更新调整成果的通知》的相符性分析
项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，对照《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《湛江市生态环境局关于印发湛江市2023年“三线一单”生态环境分区管控成果更新调整成果的通知》，项目属于“霞山重点管控单元”（ZH44080320006）（见附图8）。本项目与分类管控要求的相符性见下表。
[bookmark: _Hlk82866430]表1-3霞山重点管控单元准入清单相符性分析
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	相符性

	区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】加快培育海洋新兴产业、电子信息、数字创意等战略性新兴产业，鼓励集聚发展现代商贸业、现代（临港）物流业等现代服务业，推动农副食品加工、医药等产业绿色转型；引导工业项目集聚发展。
1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，自然保护地的核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
1-3.【生态/禁止类】在广东湖光岩国家地质自然公园以及可能对地质自然公园造成影响的周边地区，禁止进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动，保护地质地貌的完整性和稀缺性。
1-4.【大气/禁止类】广东湖光岩国家地质自然公园为环境空气质量一类功能区，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。
1-5.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区（新园街道、新兴街道、海滨街道、解放街道、工农街道、东新街道、爱国街道、友谊街道、建设街道），严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。
1-6.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区（海头街道），引导工业项目集聚发展。
1-7.【水/禁止类】严禁居民小区、公共建筑和企事业单位内部雨污混接或错接到市政排水管网，严禁污水直排。
1-8.【土壤/禁止类】未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
	（1）项目属于D4430热力生产和供应、O8030洗染服务行业。
（2）项目不涉及生态保护红线。
（3）项目不涉及广东湖光岩国家地质自然公园以及可能对地质自然公园造成影响的周边地区内。
（4）项目不涉及广东湖光岩国家地质自然公园。
（5）项目属于D4430热力生产和供应行业、O8030洗染服务行业，不属于产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。
（6）项目不涉及大气环境高排放重点管控区（海头街道）。
（7）项目生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站处理后，均排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂。
（8）项目不涉及土壤污染风险。
	符合

	能源资源利用
	2-1.【能源/禁止类】高污染燃料禁燃区范围内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应逐步或依法限期改用天然气、电或者其它清洁能源。
2-2.【水资源/综合类】逐步压减地下水采水量，维持采补平衡。
2-3.【水资源/禁止类】广东湖光岩国家地质自然公园内禁止开采地下水。
2-4.【水资源/限制类】广东湖光岩国家地质自然公园外围保护地带严格限制开采地下水，确需开采的，应当经过科学论证，依法申请领取取水许可证，并采取措施防止镜湖水体水位下降。
	（1）项目使用的生物质锅炉为专用锅炉，生物质锅炉配套有布袋除尘器，。项目使用的生物质燃料为成型生物质燃料，配套废气治理设施、规范燃烧条件下实现清洁利用属。
（2）项目不涉及地下水采水。
（3）项目不涉及地下水采水。
（4）项目不涉及地下水采水。
	符合

	污染物排放管控
	3-1.【大气/限制类】水泥、石化、化工等行业企业大气污染物应达到特别排放限值要求。
3-2.【大气/综合类】加强对包装印刷、石化、化工等行业企业，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐和港口码头油气回收设施的排查和清单化管控，推动源头替代、过程控制和末端治理。
3-3.【水/综合类】实施城镇生活污水处理提质增效，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，按期完成市下达城市生活污水集中收集率、污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度的增加值目标。
3-4.【水/限制类】城镇污水处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）的较严值。
3-5.【水/综合类】实施农副食品加工、原料药制造等行业企业清洁化改造。
	（1）项目属于D4430热力生产和供应行业、O8030洗染服务行业，不涉及水泥、石化、化工等行业。
（2）项目不涉及包装印刷、石化、化工等行业。
（3）项目生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站处理后，均排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂。
（4）项目不涉及农副食品加工、原料药制造等行业。
	符合

	环境风险防控
	4-1.【水/综合类】生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防止处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
4-2.【土壤/综合类】重点监管单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当依法依规设计、建设、安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
	项目属于D4430热力生产和供应行业、O8030洗染服务行业，不属于重点监管单位，且不涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施。
	符合
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[bookmark: _Toc22387]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目概况
湛江市品涤洗衣服务有限公司拟于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓建设“湛江市品涤洗衣服务有限公司年清洗62万套被服和26万套台布建设项目”。项目总投资700万元人民币，其中环保投资105万元。项目厂房总占地面积1758m2，建筑面积1600m2。项目主要从事洗涤服务（配套一台4t/h生物质成型燃料锅炉），被服和台布主要来自周边酒店换洗毛巾床单窗帘及台布等。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、中华人民共和国生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目属于项目行业类别为O8030洗染服务，项目配套的生物质成型燃料锅炉属于“四十一、电力热力生产和供应业，91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类别，应编制环境影响报告表。因此建设单位委托广州国寰环保科技发展有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，我司进行了现场勘察和项目资料收集，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制完成了《湛江市品涤洗衣服务有限公司年清洗62万套被服和26万套台布建设项目环境影响报告表》。
2、工程建设内容及规模
项目位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，项目占地面积为1758m2，建筑面积为1600m2，剩余158m2为预留空地。项目主要建设内容组成详见下表。
表2-1项目主要建设内容一览表
	项目类别
	类别
	工程内容

	主体工程
	生产区域
	占地面积1235m2，建筑面积1235m2，主要水洗、烘干、烫平、折叠等机房

	辅助工程
	锅炉房
	占地面积40m2，建筑面积40m2，位于厂区北侧，包括1台4t/h燃生物质（生物质成型燃料）锅炉

	
	燃料仓
	占地面积170m2，建筑面积170m2，位于厂区北侧

	
	办公楼
	占地面积75m2，建筑面积75m2，位于厂区南侧

	
	仓库
	占地面积20m2，建筑面积20m2，位于厂区南侧（洗水区域2号车间的南侧）

	
	一般固废暂存间
	占地面积20m2，建筑面积20m2，位于厂区北侧

	
	污水处理站
	占地面积40m2，建筑面积40m2，位于厂区北侧（与一般固废暂存间）

	公用工程
	供水
	市政供水

	
	供电
	市政供电

	环保工程
	废水
	生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站处理后，均排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂。雨污分流、雨水排周边雨水管网

	
	废气
	锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后35m高排气筒排放

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声

	
	固废
	生活垃圾交由环卫部门清运处置；废包装物交由厂家回收利用；锅炉灰渣、收尘灰、废布袋、废离子交换树脂和废水处理污泥交由一般固废处置单位处理


3、主要产品及产能
项目的产品、产能及产量见下表。
表2-2项目产品产量一览表
	序号
	产品名称
	年产量（万套/a）
	备注

	1
	洗涤被服
	62万套被服和26万套台布
	1个床单、1床被套、2个枕套、1个面巾、1个浴巾为一套被服；1张桌面的大布、6张桌裙（台裙）、1张口布（餐巾）、1张桌旗（台旗）为一套台布，被服和台布来源为湛江市区，且仅霞山区酒店及宾馆就多达170家以上，可满足本项目洗涤规模


4、主要原辅材料
根据原有项目的环保资料以及建设单位提供的资料，项目的原辅材料用量如下表所示。
表2-3项目生产使用的主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	年用量（t/a）
	形态
	规格
	最大储存量（t/a）
	位置

	1
	生物质成型燃料
	1083.35
	颗粒固态
	袋装
	30
	燃料仓

	2
	无磷洗衣粉（液）
	6
	颗粒固态
	袋装，25kg/包
	0.5
	仓库

	3
	助洗剂
	2.5
	液态
	桶装，40kg/桶
	0.2
	

	4
	消毒剂（氯间二甲基苯酚）
	7.5
	液态
	桶装，40kg/桶
	0.6
	

	5
	柴油
	0.1632
	液态
	罐装
	0.1
	


表2-4主要成分及理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	生物质成型燃料
	是指主要以农林剩余物为原料，通过专门设备，经粉碎、混合、挤压、烘干等工艺加工制成的颗粒状生物质燃料。成型燃料较散装生物质燃料发热量多、热能利用率高。本项目生物质燃料采用袋包装，由运输车运至项目燃料仓。本项目锅炉使用的生物质燃料成分检测报告详见附件7。

	2
	无磷洗衣粉（液）
	洗衣粉是以阴离子表面活性剂、烷基苯磺酸钠为主成分，辅以少量非离子表面活性剂的碱性粉状合成洗涤剂，含有硅酸盐、元明粉、荧光剂、酶等助剂。无磷洗衣粉就是指没有添加磷P的洗衣粉。无磷洗衣粉是通过4A沸石等不含磷的物质做助洗剂，减少了含磷污水的排放，有利于生态环境的维持。

	3
	漂白剂（双氧水）
	化学式为H2O2，是一种蓝色、有轻微刺激性气味的黏稠液体，在暗处较稳定，受热、光照或遇到某些杂质易分解为氧气和水，能以任意比例与水互溶。是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。

	4
	消毒剂（氯间二甲基苯酚）
	化学名4-氯-3,5-二甲基苯酚，分子式C8H9ClO，分子量156.61。该物质为白色或类白色结晶粉末，熔点114-116℃，微溶于水，易溶于乙醇、苯等有机溶剂。作为酚类消毒剂，氯二甲酚具有广谱抗菌性，对革兰氏阳性菌、阴性菌及霉菌均有抑制作用，常用作个人护理产品、医用消毒剂和工业防霉剂。


生物质燃料用量核算：项目的加温主洗、烫干烫平工序使用燃生物质蒸汽锅炉提供的蒸汽作为热源，燃生物质锅炉使用生物质成型燃料作为燃料，项目4t/h的生物质锅炉的额定热负荷为240万大卡，所选用的4t/h燃生物质锅炉在80%负荷率下可完全满足生产需求，因此项目4t/h的生物质锅炉正常运行时热负荷为192万大卡。根据项目提供的生物质检测报告（见附件7），1kg生物质成型燃料低位发热量为4161大卡，项目使用的单锅筒纵置式链条炉排锅炉（DZH4-1.25BMF）热效率为92%，项目燃生物质锅炉的年使用时间为2160h，故可计算项目生物质成型燃料的年使用量约为192×104÷4161÷92%×2160=1083.35t。
5、主要生产设备清单
（1）主要生产设备
项目主要设备清单如下表所示。
表2-5项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号规格
	使用工序
	年计划工作时间/h
	设备数量（台）

	1
	4t/h生物质锅炉
	DZH4-1.25-SCI
	辅助设备
	2160
	1

	2
	备用发电机
	80kw
	辅助设备
	5
	1

	3
	螺杆空压机
	50kw
	辅助设备
	2880
	4

	4
	大型烫机
	10kw
	烫平
	2880
	2

	5
	烘干机
	40kw
	烘干
	2880
	10

	6
	洗衣机
	160kw
	洗衣
	2880
	16


（2）项目燃生物质锅炉与项目生产能力匹配性分析
建设单位为响应酒店及宾馆核心客户对布草洁净度、平整度和卫生标准的更高要求，对生产工艺进行优化升级：在洗衣环节中，更高的洁净度要求需要更高的洗涤水温和更长的保温时间，会增加蒸汽消耗；在烫平烫干工序中，要达到更佳的平整度和干燥度，需要更高的烫平温度和更充足的蒸汽供应，以确保被服得到充分熨烫，杜绝潮湿和褶皱。根据建设单位提供的资料，项目在满足酒店及宾馆核心客户的要求下，年洗涤62万套被服、26万套台布，被服单套耗汽1.4kg，台布单套耗汽2.1kg，全年总需蒸汽1414t；锅炉年运行360天、每日6h，年总工作时长2160h，平均小时用汽量约0.655t/h。叠加设备同步烘干熨烫高峰系数3，峰值蒸汽负荷约1.965t/h。
项目配套4t/h生物质锅炉，额定产汽量4t/h，高于1.965t/h最大峰值负荷。即便冬季进水温度低、用汽量上升，蒸汽供给仍有富余，可稳定满足洗涤、烘干、熨烫全部热需求，供热能力上完全匹配，留有扩产余量，故项目设置的4t/h燃生物质锅炉与项目生产能力相匹配。
6、劳动定员及工作制度
项目拟聘员工15人，实行1班制，每班工作8小时，年工作360天，厂区内均不设食宿。其中锅炉年工作时间为6h/d、360d/a。
7、公用工程
给水
项目用水主要有洗涤用水、生活用水及软水设备再生用水。
（1）洗涤用水
项目建成后预计年清洗62万套被服和26万套台布。根据建设单位提供资料，被服平均干重2.0kg/套，台布平均干重1.0kg/套，总干织物量1500t/a。根据《环境标志产品技术要求洗衣店和洗衣工厂》（HJ1162-2021），水洗设备单位洗涤容量耗水量取25L/kg干织物，则洗涤用水量为37500m³/a。洗涤废水产生系数取0.85，洗涤废水量31875m³/a。
（2）生活用水
项目拟招聘员工15人，均不在厂区内食宿。根据广东省地方标准广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），不在厂内住宿的员工生活用水参考“国家行政机构（922）：办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按10m3/（人·a）计算，员工生活用水量为150m3/a，污水排放系数按用水量的90%计算，则项目员工生活污水量约为135m3/a。厂内设置化粪池，经化粪池预处理后排入市政污水管网，接入湛江市霞山区水质净化厂。
（3）软水设备再生用水
生物质蒸汽锅炉用水来自于软水制备系统。锅炉用水经软化后进入锅炉产生蒸汽，产生量为4×80%×2160=6912m3/a，蒸汽经冷凝后，作为锅炉用水循环利用，定期补充损耗的新鲜水。根据《锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》，工业锅炉冷凝水回收率可达60%以上，按60%计算，则项目冷凝水回收量为4147.2m3/a，未回收的损耗蒸汽量为2764.8m3/a，则需进行补充新鲜用水2764.8m3/a。锅炉用水使用过程中会产生锅炉排污水和软化处理废水，排放量为385.67m3/a。故项目锅炉用水量=2764.8+385.67=3150.47m3/a。项目实行雨、污分流制，雨水经雨水管网收集后排放至市政雨水管网，锅炉排污水和软化处理废水经自建污水站预处理后通过市政污水管网排入霞山水质净化厂。
排水
用水由市政供水管网供给，主要为洗涤用水、软水设备再生用水及员工生活用水。总用水量为40800.47m3/a，冷凝水回用量为4147.2m3/a，其中洗涤用水量为37500m3/a，生物质蒸汽锅炉用水量为3150.47m3/a，职工生活用水量为150m3/a。项目实行雨、污分流制，雨水经雨水管网收集后排放至市政雨水管网，生活污水经三级化粪池预处理后；洗涤废水、锅炉排污水和软化处理废水经自建污水站预处理后，一同通过市政污水管网排入霞山水质净化厂。总排放废水量为32395.67m3/a，其中洗涤废水排放量为31875m3/a，锅炉排污水和软化处理废水排放量为385.67m3/a，职工生活废水排放量为135m3/a。


图2-1项目水平衡图（m3/a）
（2）电力
项目的电力由市政供电管网提供，项目年用电量约10万度，配备1台80kw的备用柴油发电机。
（3）能源消耗
项目主要能源消耗见下表：
表2-6项目主要能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	年用量
	折标系数
	年耗能量
	单位
	来源

	1
	水
	40800.47m³/a
	0.2571kg标准煤/t
	10.49
	t标准煤
	市政供水

	2
	电
	100000kwh/a
	0.1229kg标准煤/kwh
	12.29
	t标准煤
	市政电网

	3
	生物质成型燃料
	1083.35t/a
	0.5944t标准煤/t
	643.94
	t标准煤
	外购

	4
	柴油
	0.1t/a
	1.4571t标准煤/t
	0.15
	t标准煤
	外购

	5
	合计
	/
	/
	666.87
	t标准煤
	/


根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2023年第2号令）“年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查”，项目年综合能源消费量666.87吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，项目用能工艺简单、节能潜力小，故不单独进行节能审查。
8、厂区平面布置情况
项目选址位于湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，项目所占地面积为1758m2，根据企业提供的平面布置图，总平面整体呈矩形，厂内平面布置遵循人流、物流畅通原则，并结合项目实际进行合理布局，厂区大门入口位于西北侧，锅炉房位于燃料仓的南侧，一般固废暂存间位于东北侧，自建污水处理站位于一般固废暂存间的南侧，洗水区域（2号车间）位于东侧中部，办公区域位于南侧。详细厂区平面布置图见附图5。
项目北侧为街道道路，南侧为兴嘉如制衣厂，西侧为东风炭业，东侧为湛江市润丰水产有限公司。项目四至情况详见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
项目租赁铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，无土建工程，设备安装过程亦不涉及土建工程，仅存在设备调试过程产生的噪声且随着安装过程的结束而结束。
二、营运期
本项目的生产工艺及产污环节具体如下：

图2-2项目工艺流程及产污环节示意图
工艺流程说明：
分拣:由人工对从酒店、宾馆回收的各类织物，如床单、被套、台布以及其他纺织品，进行细致分类。在此工序中，主要会产生少量的织物垃圾。
洗涤:人工把分类好的被服和台布，分别投入水洗机进行自动清洗。洗涤过程中，需要用到无磷洗衣粉（液）、漂白剂（双氧水）、助洗剂、消毒剂（氯间二甲基苯酚）等多种洗涤用品。这些洗涤用品由设备自带的分配器，按照既定配方自动化料，并注入水洗机。清洗、漂洗流程结束后，进行脱水处理，以便后续的烘干操作。该工序产生的污染物主要包括洗涤废水、洗涤剂等废包装材料，以及设备运行过程中产生的噪声。
烘干:利用生物质锅炉所提供的高温干燥蒸汽，对烘干机内的被服和台布进行烘干处理。烘干完成后，经人工折叠将被服、台布按照统一规格(例如对折、三折等)进行折叠。此过程主要会产生锅炉排污水、反冲洗废水、浓水，还有设备运行产生的噪声。
烫平:根据客户的不同需求，部分织物需要进行烫平处理，确保无褶皱。烫平机通过蒸汽加热的方式，将织物熨干、熨平，之后再通过人工对织物进行折叠操作。该工序主要产生的污染物有燃烧废气、锅炉排污水、反冲洗废水、浓水，以及设备运行产生的噪声。
打包出库:人工把折叠好的织物，进行打包处理，随后等待出库。此工序主要会产生废包装材料。
营运期产污环节见下表：
表2-7项目产污情况一览表
	类别
	产污环节
	污染物名称

	废气
	锅炉废气
	SO2、NO2、颗粒物、CO和烟气黑度

	废水
	洗涤废水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、LAS、总氮等

	
	锅炉排污水和软化处理废水
	pH、CODcr、SS

	噪声
	生产设备
	机械设备噪声

	固废
	锅炉废气处理
	除尘器收尘灰、废布袋

	
	锅炉燃烧
	锅炉灰渣

	
	软水制备系统
	废离子交换树脂

	
	自建污水站
	废水处理污泥

	
	员工生活垃圾
	生活垃圾

	
	洗涤
	废包装材料




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染情况。



[bookmark: _Toc6887]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）区域环境现状
根据《湛江市区环境空气质量功能区划调整技术报告》（2011年10月），项目所在区域为二类大气环境功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级浓度限值。为了解项目周边空气环境质量情况，项目引用《湛江市生态环境质量年报简报（2024年）》（见附件6）的数据作为评价，监测项目有PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5、O3，监测结果下表。
表3-1湛江市2024年空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	12
	40
	30
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	33
	60
	55
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	21
	30
	70
	达标

	CO
	第95百分位数日平均浓度
	800
	4000
	20
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8h平均浓度
	134
	160
	83.8
	超标


根据生态环境部2026年2月13日发布的《关于发布国家生态环境质量标准〈环境空气质量标准〉的公告》（公告2026年第13号），《环境空气质量标准》（GB3095-2026）自2026年3月1日起实施，并设置过渡期至2030年12月31日。由上表可知，2024年湛江市环境空气质量基本污染物的浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。因此项目所在评价区域为大气环境质量达标区。
（2）其他污染物补充调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。为进一步了解项目所在地TSP、NOX环境空气质量现状，项目引用湛江环峰能源科技有限公司委托广东绿能检测技术有限公司对监测点G1的环境空气现状监测数据中TSP、NOX的大气监测数据来评价项目所在区域大气质量状况，报告编号：LN(综)2024011202（附件7），监测点G1位于项目东南侧，距离约4355m，项目所在地与引用空气监测点位关系图见附图6，监测结果见下表。
表3-2项目特征污染物引用监测点位基本信息表
	监测点名称
	监测点坐标
	监测项目
	监测时段
	相对厂址位置
	相对厂界距离

	G1
	E110.371163°，N21.160981°
	TSP、NOX
	2023/12/11~2023/12/17
	东南面
	约4355m


表3-3项目特征污染物监测结果表
	监测点
	坐标/m
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	检测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	153
	-4349
	TSP
	24小时均值
	300
	227~286
	95.33
	0
	达标

	
	
	
	NOX
	1小时平均值
	250
	44~54
	21.6
	0
	达标

	注：*选取项目选址中心为坐标原点，并以项目东面为X轴正方向，北面为Y轴正方向。


由监测结果可见，监测点G1的TSP、NOX能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，说明项目所在区域TSP、NOX环境质量达标。
2、地表水环境质量现状
项目生活污水经化粪池处理后；生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）经自建污水处理站（溶气气浮+A/O一体化）预处理后，一同通过市政污水管网排入霞山水质净化厂，尾水排入南柳河，最终汇入湛江港。本项目附近地表水体主要为湛江港海域，根据《广东省近岸海域环境功能区划》，湛江港属于海水三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中三类标准。
为了解项目所在区域水体环境质量现状，项目地表水环境质量现状评价依据主要引用《湛江市生态环境质量年报简报（2024年）》的数据。
2024年，我市近岸海域设共有国控海水水质监测点位34个，分别于春季、夏季和秋季开展三次监测。湛江市近岸海域水质采用面积法评价(数据来自2025年1月国家海洋环境监测中心内部推送)，春、夏、秋季优良(一、二类)面积比例分别为96.0%、95.7%、94.4%，全年平均优良(一、二类)面积比例为95.4%,非优良水质(三类及以下)点位主要分布在湛江港、雷州湾和鉴江河口。
[image: ]
图3-12024年（全年）湛江市近岸海域水质面积分布图
综上，湛江港水质不能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准的要求。受区域企业生产废水和居民生活污水的影响，湛江港水质受到了不同程度的污染。
3、声环境质量现状
项目选址位于广东省湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，根据《湛江市城市声环境功能区划分（2020年修订）》，项目所在地为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间噪声标准值≤60dB（A），夜间噪声标准值≤50dB（A））。
项目厂界外50m范围内均为工业厂房、工业区道路，不涉及村庄、居民区、学校、医院等声环境保护目标，故不需进行声环境质量现状评价。
4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目产生的废气不涉及重金属和持久性有机物，废气采取有效的收集治理措施和通风措施后，可达标排放，其沉降不会对厂区及厂界外土壤造成影响，不属于土壤、地下水污染指标。生产单元全部作硬底化处理，一般固废间作防腐防渗处理，不抽取地下水，不向地下水排放污染物，排放的大气污染物不涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）中的基本和其他污染项目，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
5、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。项目选址用地范围不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定的生态类环境敏感区，也没有涉及生态保护红线确定的其它生态环境敏感区，因此，不开展生态现状调查。
6、电磁辐射
项目建设不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不需要开展电磁辐射现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
项目厂界外500米范围内的居民区、自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等属于保护目标。项目环境保护目标是确保项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值的要求。项目厂界外500m范围内的敏感点情况详见表3-4。
2、声环境
项目厂界外50m范围内均为工业厂房、工业区道路，不涉及村庄、居民区、学校、医院等声环境保护目标，故项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
项目利用已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，项目占地范围内不含生态环境保护目标，因此不需要开展生态环境现状调查。
5、项目环境保护目标
项目周围环境保护目标情况见下表。
表3-4主要环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	1
	坛坡村
	E110.369811°
	N21.195736°
	居民
	环境空气
	二类区
	西南
	412




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水污染物控制标准
项目生活污水经化粪池处理后、与生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）一并进入自建污水处理站（溶气气浮+A/O一体化）预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准较严值后一同排入霞山水质净化厂。
表3-5项目污水排放标准单位：mg/L，pH除外
	类型
	名称
	pH
	CODCr
	SS
	BOD5
	氨氮
	LAS
	动植物油
	元素磷

	生活污水、锅炉排污水和软化处理废水
	（DB44/26-2001）第二时段三级标准
	6-9
	500
	400
	300
	/
	20
	100
	0.3

	
	霞山水质净化厂进水标准
	6-9
	450
	400
	200
	35
	/
	/
	/

	
	较严者
	6-9
	450
	400
	200
	35
	20
	100
	0.3


2、大气污染物控制标准
项目锅炉燃烧废气的排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的要求，排气筒高度执行表4的要求。项目排气筒高度35m，可符合要求。同时，项目200m范围内最高建筑的高度是21m，项目排气筒高度符合“4.5新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。备用发电机尾气（烟气）黑度参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表3烟气黑度 （林格曼黑度）限值；自建污水处理设施恶臭污染物的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，具体执行标准见下表3-8。
表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	排放方式


	污染物名称

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	监控点


	无组织

	氨气
	1.0
	污水处理设施周边

	
	硫化氢
	0.03
	

	
	臭气浓度
	10（无量纲）
	


表3-6项目废气排放标准限值
	工序
	污染因子
	有组织
	执行标准

	
	
	排气筒编号和高度
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率（kg/h）
	

	锅炉燃烧废气
	颗粒物
	DA001，35m
	20
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质成型燃料锅炉的排放限值

	
	SO2
	
	35
	/
	

	
	NOX
	
	150
	/
	

	
	CO
	
	200
	/
	

	
	烟气黑度（林格曼黑度）
	
	≤1级
	/
	

	
	烟囱最低允许高度
	
	35m
	/
	

	污水处理站
	氨气
	/
	1.0
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值

	
	硫化氢
	
	0.03
	/
	

	
	臭气浓度
	
	10（无量纲）
	/
	

	发电机尾气
	烟气黑度
	/
	/
	林格曼1度
	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表3烟气黑度 （林格曼黑度）限值；


3、噪声排放标准
项目位于声环境功能区2类区中，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-7项目噪声执行的排放标准
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	标准限值

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	2类区标准
	昼间
	60dB(A)

	
	
	
	夜间
	50dB(A)


4、固体废弃物
项目固体废物全过程管理遵照《中华人民共和国生态环境法典》固体废物污染防治相关规定及《广东省固体废物污染环境防治条例》要求执行。一般固体废物厂内贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599‑2020），采用专用库房或者包装工具进行贮存，贮存场所落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等污染防控措施，防范固体废物贮存环节产生二次污染。

	总量
控制
指标
	根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号），广东省对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制计划管理。
1、水污染物总量控制指标
项目生活污水经化粪池处理后与生产废水（洗涤废水、锅炉排污水、软化处理废水）一并进入自建污水处理站（溶气气浮+A/O一体化）预处理后，通过市政污水管网排入霞山水质净化厂，此时项目总量指标纳入霞山水质净化厂，不另设总量控制指标。
2、大气污染物总量控制指标。
项目大气污染物排放总量控制指标：颗粒物、SO2、NOX，其中NOX实施等量替代。
表3-8总量控制指标一览表
	污染物
	排放量（t/a）
	本次需要申请总量

	SO2
	0.1842
	0.1842

	NOX
	0.7735
	0.7735

	颗粒物
	0.0542
	0.0542
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	1、施工期环境影响分析：
项目租赁铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓已建好的厂房，不涉及土建施工，施工过程为厂房的内部装修和设备的安装、调试。施工过程中产生的污染物主要为噪声和施工固废。
2、施工期环境保护措施：
项目安装过程必须严格按建筑施工的有关规定进行装修和施工，以减少对周围环境的影响。由于施工的时间是短暂的，因此项目建设方应严格遵守有关建筑施工的环境保护管理条例，加强施工管理，对建筑垃圾及时收运，将不会对周围环境造成严重影响。且项目施工应避免在中午和晚上施工，施工完成后需要将施工固废分类收集，交由相关单位回收处理。
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	1、废气
1.1污染源源强核算
项目废气污染源源强核算如下表所示：
表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	排放形式
	污染物
	核算方法
	废气产生m³/h
	产生浓度mg/m³
	产生量t/a
	治理措施
	治理效率%
	核算方法
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放时间h

	锅炉废气
	DA001
	SO₂
	系数法
	3129.68
	58.86
	0.1842
	低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器
	/
	物料衡算法
	27.25
	0.0853
	0.1842
	2160

	
	
	NOₓ
	
	3129.68
	114.42
	0.7735
	
	30*
	
	114.42
	0.3581
	0.7735
	

	
	
	颗粒物
	
	3129.68
	80.14
	0.542
	
	90
	
	8.02
	0.0251
	0.0542
	

	
	
	CO
	
	3129.68
	180.32
	1.219
	
	/
	
	180.32
	0.5644
	1.219
	


*：采用低氮燃烧技术对NOₓ的治理效率30%，是指在通过控制燃料燃烧过程的氧量与温度来抑制温度型和燃料型NOx生成，一般可控制减少30%的NOx生成，即从源头降低了NOx产生浓度的30%。
表4-2废气排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	设计风量m3/h
	烟气流速m/s
	排气筒内径/m
	排气筒高度/m
	排气温度/℃
	排气筒类型

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	DA001
	锅炉废气排放口
	SO2、NOX、颗粒物、CO、烟气黑度
	E110.367885366°
	N21.202736972°
	3129.68
	12.31
	0.3
	35
	80
	一般


1.2污染源分析
本项目大气污染物主要有生物质锅炉燃烧废气、污水处理臭气。
（1）锅炉燃烧废气
项目拟设1台4t/h燃生物质（生物质成型燃料）锅炉，生物质成型燃料年用量1083.35t/a，为项目加温主洗、烫干烫平工序提供热能。生物质颗粒燃烧过程产生的废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、CO和烟气黑度。
项目生物质锅炉产生的SO2、NOx及颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表-生物质工业锅炉的产污系数进行计算。则项目的燃生物质锅炉的产排污系数详见下表。
表4-3生物质锅炉污染物产生情况一览表
	原料名称
	工艺名称
	污染物
	产污系数
	单位
	产生量
	单位

	生物质燃料
	层燃炉
	工业废气量
	6240
	标立方米/吨-原料
	6760104
	m3/a

	
	
	SO2
	17S*
	千克/吨-原料
	0.1842
	t/a

	
	
	NOx
	1.02
	千克/吨-原料
	1.105
	t/a

	
	
	颗粒物
	0.5
	千克/吨-原料
	0.5417
	t/a


注*：二氧化硫的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。根据《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2018）规定，生物质成型燃料全硫的含量≤0.1%，根据建设单位提供的生物质成型燃料的检测报告（详见附件7），项目使用的生物质成型燃料的含硫量为“0.01%”，则本评价按0.01%进行核算。
项目生物质锅炉产生的CO主要来源于燃料不完全燃烧产生的，通过优化燃烧条件、改进燃料质量、加强设备维护，可以有效控制CO的生成，这不仅能提高锅炉效率，也能减少排放，保障安全。由于无相关CO的产排污系数可参考，本项目引用《广东铭盛生物科技有限公司公用工程热力生产供应技术改造项目环境影响报告表》，批文号为：遂环建函[2022]33号，该项目生物质锅炉为8t/h，根据该项目验收监测报告可知，该项目验收监测实测的平均风量为13600m3/h，实测平均浓度为133mg/m3，锅炉年工作时间为250d，一天24h（6000h）。
本项目生物质锅炉设备4t/h，生物质成型燃料年用量1083.35t/a，年运行360d，一天6h，与其锅炉使用情况类似，类比可行。该项目生物质燃料使用量为9600t/a，一氧化碳实测浓度为133mg/m3，风量为13600m3/h，则一氧化碳的产生量为10.8t/a。根据该项目生物质燃料使用量和一氧化碳的产生量可计算出一氧化碳的单位产品量为1.125kg/t（原料）。本项目引用该系数，CO产生量=1.125kg/t原料×1083.35t/a≈1.219t/a，根据本项目实际风量6760104/2160h=3129.68m³/h及运行时间（2160h）则CO产生浓度为=1.219t/a÷3129.68m³/h≈180.32mg/m³。
项目生物质锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后通过35米高排气筒(DA001)排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中4430锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉的有关数据，低氮燃烧技术对氮氧化物治理效率取30%，布袋除尘器对颗粒物的治理效率取99.7%，项目保守取值90%。则项目锅炉燃烧废气排污情况详见下表。
表4-4生物质锅炉废气的产排情况一览表
	排放口
	烟气量(m³/h)
	污染物
	产生量(t/a)
	治理工艺
	处理效率(%)
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m³)
	生产时间(h/a)

	DA001
	3129.68
	SO₂
	0.1842
	低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器
	/
	0.1842
	0.0853
	27.25
	2160

	
	
	NOx
	1.105
	
	30
	0.7735
	0.3581
	114.42
	

	
	
	颗粒物
	0.5417
	
	90
	0.0542
	0.0251
	8.02
	

	
	
	CO
	1.219
	
	/
	1.219
	0.5644
	180.32
	

	
	
	烟气黑度
	/
	
	/
	/
	/
	/
	


（2）污水处理站恶臭
本项目有1座污水处理站，废水处理过程中会有恶臭产生，产生源包括沉淀池等，不涉及厌氧工艺，废水处理过程不会产生硫化氢及氨氮，主要污染物为臭气浓度。
污水处理设施在废水处理过程中会散发少量的恶臭气体，主要来源于有机物被微生物降解过程中产生的气味，经曝气或者自身挥发随设备检修、清运污泥等过程而逸入环境空气中。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。
表4-5恶臭6级分级
	恶臭强度级
	特征

	0
	未闻到有任何气味，无任何反应

	1
	勉强能闻到有气味，但不易辨认气味性质（感觉阈值），认为无所谓

	2
	能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

	3
	很容易闻到气味，有所不快，但不反感

	4
	有很强的气味，而且很反感，想离开

	5
	有极强的气味，无法忍受，立即逃跑


本项目污水处理设施处理的废水为生产废水，恶臭等级为2~3级。项目加强污水处理设施周边的绿化等措施治理，污水处理设施臭气对周围环境及项目生产和办公影响很小。故本项目污水处理设施产生少量臭气，不做定量分析，只做定性分析。
项目自建污水处理站处理生产车间产生的废水，恶臭气味再经自然通风稀释后，厂界外的臭气浓度一般情况下可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中二级新扩改建项目标准。
（3）备用发电机尾气
项目拟设1台额定功率为80kW的备用发电机，备用发电机使用频率低，发电机仅在市政停电时应急使用，采用低硫份的0号柴油作为燃料其运行时产生一定量的燃油废气。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》，单台柴油备用发电机100%满载时耗油量为170g/kW·h。据此，计算本项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为13.6kg/h。
项目所在区域供电较为稳定，年停电时长仅约8小时，故本项目使用发电机的频率有限仅在本项目厂区断电时使用，同时每2个月启动一次备用发电机进行维护，每次维护的启动时长为20分钟，则本项目备用发电机全年运行时长为12小时，年耗油量为0.1632吨。
根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量为11Nm3，一般柴油发电机空气系数为1.8，则每燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8Nm3。项目备用发电机共产生烟气量3231.36m3。
备用柴油发电机产污情况根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》中的系数核算（SO2：20Sg/kg-柴油，烟尘（颗粒物）：0.31g/kg-柴油，NOx：2.36g/kg-柴油，根据《车用柴油》（GB19147-2016）表3，0号柴油硫含量不大于10mg/kg-柴油，则S取0.001）。产生的发电机尾气经收集后引至15m高排气筒DA002排放，则本项目备用发电机燃油尾气污染物产排情况如下：
表4-2备用发电机尾气中污染物产排情况表
	排气筒
	污染物
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	产生量kg/a
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放量kg/a

	DA002
	SO₂
	1.01
	0.000272
	0.003264
	1.01
	0.000272
	0.003264

	
	NOₓ
	119.19
	0.032096
	0.385152
	119.19
	0.032096
	0.385152

	
	颗粒物
	15.66
	0.004216
	0.050592
	15.66
	0.004216
	0.050592


由上表可见，本项目备用发电机尾气中的SO2、NOx、烟尘（颗粒物）排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准（SO2：500mg/m3、NOx：120mg/m3、烟尘（颗粒物）：120mg/m3，排放速率不作要求）。
1.3废气处理措施有效性分析
废水处理站在运营过程中会散发一定的恶臭气体，为进一步减少治理废水处理站的恶臭无组织排放对厂区及周围环境的影响，建设单位应做好密闭化措施和定期清理工作，定期喷洒除臭剂进行除臭处理，则基本可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”二级新扩改建项目标准。落实上述措施后，恶臭污染物对周围环境影响很小。
项目生物质锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后通过35米高排气筒(DA001)排放。
（1）低氮燃烧
项目采用的低氮氧化物燃烧技术为二段燃烧法（Two-stagecombustion），通过分两次供给空气实现NOx减排。第一次供给理论空气量的80%～85%，在缺氧条件下进行低温燃烧以减少氮氧化物（NOx）生成；第二次补充剩余空气完成完全燃烧过程。该低氮燃烧技术成熟可靠，能有效降低氮氧化物生成。其原理是基于避开NOx生成峰值时的空气过量系数，通过燃料过浓燃烧抑制温度型和燃料型NOx生成。一段燃烧区因空气系数小于1导致氧气浓度低且温度下降，抑制NOx产生；二次空气与剩余燃气混合时，烟气稀释作用进一步降低氧气浓度和温度。该技术通过精准控制空气比例实现燃烧效率与排放控制的平衡。
（2）锅炉节能器
生物质锅炉在燃烧生物质燃料时，产生的烟气会携带大量的热量，锅炉节能器的首要作用便是利用这部分余热。利用热交换的原理，将进入锅炉的低温给水（来自软水制备系统）引入锅炉节能器管束，使高温烟气与低温水在节能器内逆向流动，热量从高温烟气传递到低温水上，使水的温度升高，起到对锅炉进水预热的作用，从而达到降低锅炉燃料消耗的目的。此外，降温后的燃烧烟气也有利于后端布袋除尘器的正常稳定运行。
（3）布袋除尘器
布袋除尘器结构简单，方便维护和操作，对于粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响，不受运行负荷影响，且在运行费用、运行维护方便程度及占地面积、初期投资等方面具有明显优势。
工艺原理：袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大，比重大的粉尘，由于重力作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，烟尘被阻留，使气体得到净化。
技术适用性：袋式除尘器技术适用性强，不受烟尘比电阻和物化性能的影响，影响袋式除尘器性能的主要因素是滤料性能、滤风速、清灰方式等。滤料应根据烟气条件进行选择。在设备选型阶段，选择适宜的滤料类型，确定最佳运行工艺参数，如气布比、运行温度，确保袋式过滤器正常稳定运行。在运行过程中，袋式除尘器应定期清灰，及时检查滤袋的破损情况并更换滤袋。布袋除尘器在国内应用较为广泛，技术成熟，除尘效率可达99.8%以上，可满足本项目要求，实现达标排放。
参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”可知，一般地区生物质层燃炉二氧化硫污染防治可行技术为“/”；氮氧化物污染防治可行技术为“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术”；颗粒物污染防治可行技术为“旋风除尘和袋式除尘组合技术”，项目锅炉废气采用“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘”处理，属于可行技术。
综上，项目锅炉废气污染防治设施的设计及环境污染防治是可行的。
1.4废气排放的环境影响
项目评价区域环境质量现状良好，基本因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，特征因子TSP、氮氧化物可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值。项目采取的污染防治措施可行，锅炉燃烧产生SO2、NOx、颗粒物、CO和烟气黑度的排放浓度可满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的要求，对外环境影响不大。
1.5非正常工况废气
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为污染物排放治理措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，发生故障时，持续时间最长按1个小时计算，每年发生频次按2次计算。项目废气处理能力按0%算。废气非正常工况源强情况见下表。
表4-6项目污染源非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度(mg/m3)
	非正常排放速率(kg/h)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	非正常排放量（kg/a）
	应对措施

	1
	DA001
	处理设施出现故障或失效
	SO2
	27.25
	0.0853
	1
	2
	0.1842
	停工检修

	
	
	
	NOx
	163.46
	0.5116
	1
	2
	1.105
	

	
	
	
	颗粒物
	80.14
	0.2508
	1
	2
	0.5417
	

	
	
	
	CO
	180.32
	0.5644
	1
	2
	1.219
	


项目运行过程中应加强废气处理设施的运行管理，确保设施正常运行，一旦出现故障，应该立即停工、维修，处理设施恢复正常后才能复工。运营期间，项目做好废气的有效收集与净化处理，确保废气处理设施正常运转，及时检查设备工况，保障废气处理装置稳定可靠地运行。
1.6监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目制定了废气自行监测计划，详见下表所示。
表4-7废气环境监测计划
	序号
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	排放标准

	1
	DA001
	SO2
	1次/月
	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质成型燃料锅炉的排放限值

	
	
	NOx
	1次/月
	

	
	
	颗粒物
	1次/月
	

	
	
	CO
	1次/年
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度）
	1次/月
	

	2
	污水站周边
	臭气浓度
	半年/次
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准

	
	
	氨
	
	

	
	
	硫化氢
	
	

	3
	厂界
	颗粒物
	1次/季
	执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27‑2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）


2、废水
2.1污染源源强核算
项目废水污染源源强核算结果及相关参数见下表。
表4-8项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	
	核算方法
	产生废水量m3/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率%
	核算方法
	排放废水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	锅炉
	锅炉、软水制备系统
	锅炉排污水和软化处理废水
	CODCr
	产污系数法
	385.67
	84.27
	0.0325
	溶气气浮+A/O一体化
	90
	物料衡算法
	385.67
	8.43
	0.00325
	2160

	
	
	
	SS
	
	
	200
	0.077134
	
	95
	
	
	10
	0.00386
	

	洗涤
	/
	洗涤废水
	CODCr
	类比法
	31875
	2460
	78.412
	
	85.93
	物料衡算法
	31875
	346
	11.029
	2880

	
	
	
	BOD₅
	
	
	797
	25.404
	
	81.93
	
	
	144
	4.59
	

	
	
	
	SS
	
	
	870
	27.731
	
	89.89
	
	
	88
	2.805
	

	
	
	
	NH₃‑N
	
	
	21.9
	0.698
	
	53.42
	
	
	10.2
	0.325
	

	
	
	
	LAS
	
	
	99.4
	3.168
	
	87.22
	
	
	12.7
	0.405
	

	
	
	
	TP
	
	
	94.6
	3.015
	
	64.27
	
	
	33.8
	1.077
	

	生活污水
	
	生活污水
	CODCr
	产污系数法
	135
	250
	0.0338
	三级化粪池
	50
	物料衡算法
	135
	125.00
	0.0169
	2880

	
	
	
	BOD₅
	
	
	150
	0.0203
	
	50
	
	
	75.00
	0.0101
	

	
	
	
	SS
	
	
	150
	0.0203
	
	60
	
	
	60.00
	0.0081
	

	
	
	
	NH₃-N
	
	
	20
	0.0027
	
	3
	
	
	19.40
	0.0026
	


2.2废水污染源分析
项目产生的废水主要有生活污水、洗涤废水及软水设备再生用水。
（1）生活污水
本项目废水主要为员工的生活污水。项目工人数为15人，均不在厂内食宿。根据广东省地方标准广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），不在厂内住宿的员工生活用水参考“国家行政机构（922）：办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按10m3/（人·a）计算，员工生活用水量为150m3/a，污水排放系数按用水量的90%计算，则项目员工生活污水量约为135m3/a。
本项目生活污水污染物以CODCr、BOD5、SS、氨氮为主，经三级化粪池预处理排入自建污水处理站处理。产生浓度参考《环境影响评价技术基础》（环境科学系编）中统计多年实际监测经验结果中的南方地区办公污水主要污染物的产生浓度CODcr：250mg/L、BOD：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：20mg/L、动植物油20mg/L。处理效率参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）三级化粪池对生活污水污染物的去除效率：CODCr去除率取50%、SS去除率取60%、NH3-N去除率取3%。一般处理工艺对BOD和COD的去除效率相当，本评价BOD5去除效率同取50%。生活污水污染物的产排情况见下表。
表4-10项目生活污水产排情况
	污染源类型
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	生活污水污水产生量135m³/a
	CODCr
	250
	0.0338
	125.00
	0.0169

	
	BOD₅
	150
	0.0202
	75.00
	0.0101

	
	SS
	150
	0.0202
	60.00
	0.0081

	
	NH₃-N
	20
	0.0027
	19.40
	0.0026


（2）洗涤废水
项目建成后预计年清洗62万套被服和26万套台布。根据建设单位提供资料，被服平均干重2.0kg/套，台布平均干重1.0kg/套，总干织物量1500t/a。根据《环境标志产品技术要求洗衣店和洗衣工厂》（HJ1162-2021），水洗设备单位洗涤容量耗水量取25L/kg干织物，则洗涤用水量为37500m³/a。洗涤废水产生系数取0.85，洗涤废水量31875m³/a。项目所产生的洗涤废水经自建污水处理站处理后排入市政管网至湛江市霞山区水质净化厂。
洗涤废水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、LAS,污染物产生浓度参考《广州山池洗涤有限公司年洗涤20万件布草建设项目验收检测报告》(以下简称“类比项目”)，监测单位为同创伟业(广东)检测技术股份有限公司，检测报告编号为TCWY检字(2020)第0407003号，详见附件8。本项目与类比项目可类比性分析如下表所示:
表4-11本项目洗涤废水类比可行性情况一览表
	对比情况/项目
	广州山池洗涤有限公司年洗涤20万件布草建设项目
	本项目
	可行性

	建设内容
	布草洗涤20万件
	年清洗62万套被服和26万套台布
	建设内容、工艺匹配度高，主要原料相似则纳污种类相近，废水处理工艺相近，故本项目生产废水产排浓度参考类比项目是可行的

	主要原料
	洗衣液、助洗剂、活化氧、中和酸、柔顺剂、天然气
	无磷洗衣粉（液）、漂白剂（双氧水）、中和剂、消毒剂（氯间二甲基苯酚）、生物质成型燃料颗粒
	

	生产工艺
	洗涤‑烘干‑烫平‑折叠打包
	分拣‑洗涤‑烘干‑烫平折叠‑打包
	

	纳污种类
	生产废水（洗涤、锅炉）
	生产废水（洗涤）
	

	污染控制措施
	混凝沉淀‑水解酸化‑接触氧化
	溶气气浮+A/O一体化
	


表4‑12本项目生产废水污染物产排情况一览表
	污染物
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	洗涤废水31875m3/a
	CODCr
	2460
	78.4125
	346
	11.02875

	
	BOD₅
	797
	25.4044
	144
	4.5900

	
	SS
	870
	27.7313
	88
	2.8050

	
	NH₃‑N
	21.9
	0.6981
	10.2
	0.3251

	
	LAS
	99.4
	3.1684
	12.7
	0.4048

	
	TP
	94.6
	3.0154
	33.8
	1.0774

	生产废水产排污浓度参考《广州山池洗涤有限公司年洗涤20万件布草建设项目验收检测报告》两天检测数据中的最大值计算。本项目采用类比法确定洗涤废水污染物产排浓度，类比仅参考污染物产生、排放浓度，污染物产排总量根据本项目实际洗涤废水量(31875m3/a)进行物料衡算得到。


（3）锅炉排污水和软化处理废水
项目用水主要为生物质锅炉用水，来自软水制备系统。建设单位软水制备系统采用离子交换法，利用钠型阳离子交换树脂（NaR）中的钠离子（Na+），与水中的钙、镁离子（Ca2+，Mg2+）进行交换，从而将硬水软化，其设计最大制备能力为30m3/d。
项目生产配备1台4t/h燃生物质（生物质成型燃料）锅炉为洗涤被服的加温主洗和烫干烫平工序提供蒸汽，锅炉房配套软水制备系统，锅炉用水经软化后进入锅炉产生蒸汽，锅炉的额定负荷为4t/h，在80%负荷率下可完全满足生产需求，每天运行6h，年运行360天，则锅炉总蒸汽产生量为44×80%×2160=6912m3/a，蒸汽经冷凝后，作为锅炉用水循环利用，定期补充损耗的新鲜水。根据《锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》，工业锅炉冷凝水回收率可达60%以上，按60%计算，则项目冷凝水回收量为4147.2m3/a，未回收的损耗蒸汽量为2764.8m3/a，则需进行补充新鲜用水2764.8m3/a。
锅炉用水使用过程中会产生锅炉排污水和软化处理废水，主要污染物为pH值、化学需氧量、SS。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”燃生物质锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水），项目生物质成型燃料的年用量为1083.35t，则锅炉排污水和软化处理废水产生量约为385.67t/a，故项目锅炉用水量=2764.8+385.67=3150.47m3/a。
项目洗涤废水、锅炉排污水和软化处理废水经自建污水站（溶气气浮+A/O一体化）处理后通过市政污水管网排入霞山水质净化厂。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”：生物质燃烧-炉外水处理中化学需氧量产污系数为30克/吨-原料。本项目生物质成型燃料年用量为1083.35t/a，则化学需氧量产生量为0.0325t/a。同时根据《锅炉排污水回收利用技术探讨》（白春娥，2012）：锅炉排污水中pH值6-9、悬浮物200mg/L，本评价按pH值6-9，悬浮物200mg/L进行核算。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）、《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）及同类污水处理工程实测文献，整套工艺对CODcr综合去除效率取90%，对SS综合去除效率取95%，则项目锅炉排污水和软化处理废水污染物产排情况详见下表。
表4-9项目锅炉排污水和软化处理废水污染物产排情况表
	污染源类型
	污染物名称
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	去除效率(%)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)

	锅炉排污水和软化处理废水（385.67m³/a）
	CODCr
	84.27
	0.0325
	90
	8.43
	0.00325

	
	SS
	200
	0.077134
	95
	10
	0.00386


2.3废水治理设施可行性分析
①生活污水治理设施可行性分析
三级化粪池原理：三级化粪池是利用重力沉淀和厌氧发酵原理对生活污水进行处理的构筑物。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解，粪液因比重不同自然分为三层：上层为糊状粪皮，下层为块状粪渣，中层为澄清粪液。中层粪液经粪管溢流至第二池，进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡；流入第三池的粪液基本腐熟，病菌和寄生虫卵已基本杀灭，第三池主要起到储存无害化粪液的作用。污水在化粪池内停留12～24小时，可去除大部分悬浮物；沉淀污泥经3个月以上厌氧发酵，分解为稳定的无机物，降低了污泥的含水率和腐败性。
根据前文表4-10核算结果，本项目生活污水经三级化粪池处理后，CODcr、BOD5、SS浓度均满足自建污水处理站的要求。
参照《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中生活污水治理可行技术，本项目采用的三级化粪池（“沉淀+厌氧”工艺）属于可行技术。
②生产废水治理设施可行性分析
项目产生的洗涤废水、锅炉排污水和软化处理废水经自建污水站（溶气气浮+A/O一体化）预处理后通过市政污水管网排入霞山水质净化厂，尾水排入南柳河，最终汇入湛江港。项目自建污水站设计处理能力为100m3/d（36000m3/a），项目锅炉排污水和软化处理废水量为1.07m3/d（385.67m3/a），洗涤废水量为88.541m3/d（31875m3/a）小于项目自建污水站设计处理能力，因此本项目锅炉排污水和软化处理废水经自建污水站是可行的。
处理工艺流程如下所示：


图4-1项目自建污水站处理工艺流程图
工艺流程说明：
①格栅、调节池：污水首先经格栅拦截大块漂浮杂物后进入调节池，均质均量，缓冲水质、水量波动，避免后续处理单元受到冲击。
②溶气气浮（预处理）：调节池出水经泵提升进入溶气气浮单元，投加混凝剂PAC、助凝剂PAM，废水中悬浮物、胶体物质形成絮体；溶气系统将高压溶气水经释放器减压，释放大量微细气泡，气泡粘附絮体上浮形成浮渣层；刮渣机刮除浮渣，实现固‑液分离。该单元主要去除SS、少量COD以及乳化类污染物，降低悬浮物对后续A/O生化系统的不利影响，保护生化污泥，提高污水可生化性；气浮浮渣排入污泥池收集处理。
③A/O一体化生化单元（缺氧‑好氧）：气浮出水自流进入一体化设备的A池（缺氧池）：在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机碳源，将好氧段回流液中的硝态氮还原为氮气释放，实现脱氮；同时大分子有机物水解为小分子物质，提高废水可生化性。之后废水进入O池（好氧池），池内布设曝气系统进行充氧，好氧微生物降解BOD₅、CODcr；同时发生硝化反应，将污水中的NH₃‑N转化为硝态氮；设置硝化液回流，将好氧硝化后的混合液回流至前端A缺氧池，持续完成反硝化脱氮。一体化设备后部设置内置沉淀区，完成泥水分离；一部分污泥回流至A池维持系统污泥浓度，剩余污泥排入污泥池。
④消毒：一体化沉淀出水进入消毒池，经消毒后达标排放；气浮浮渣、生化剩余污泥收集至污泥池，经板框压滤脱水后，泥饼委托有资质单位处置；压滤产生的滤液回流至调节池重新处理。
参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表9中进入工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他排污单位污水处理厂等锅炉废水污染防治可行技术，项目锅炉排污水和软化处理废水采用的“溶气气浮+A/O一体化”处理工艺属于可行技术。
综上，建设单位锅炉排污水和软化处理废水污染防治设施的设计及环境污染防治是可行的。
2.4纳入污水处理厂可行性分析
（1）霞山水质净化厂简介
项目所在区域为霞山污水处理厂集污范围。霞山水质净化厂位于湛江市霞山区海头镇石头村口斜对面，项目占地面积约250亩，原设计规模20万m3/d，主要负责湛江市霞山片区生活污水及少量工业污水的处理。霞山水质净化厂分两期建设。一期规模10万m3/d，于2003年11月获得湛江市环境保护局的审批，2008年7月通过环保竣工验收（环验（2008）075号）；二期规模10万m3/d，于2008年9月获得湛江市环境保护局的审批，2011年5月通过环保竣工验收（环验（2011）017号）。扩容工程于2016年11月获得湛江市生态环境局（原湛江市环境保护局）审批（湛环建[2016]118号）。扩容规模10万m3/d，同时对原先全部工艺进行改造，尾水提质规模为30万m3/d，配套建设中水回用规模为3万m3/d，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值。霞山水质净化厂一期、二期工程均采用CAST工艺（循环式活性污泥法），其中二期增加了水解酸化池，出水采用紫外线消毒。提质改造后25万吨/日采用“CAST+MBBR处理系统”，同时增加深度处理系统（反硝化生物滤池+磁混凝沉淀池）；5万吨/日的“AAO+MBR处理系统”。
（2）霞山水质净化厂纳污范围
霞山水质净化厂一期管网起点位于海滨大道与绿塘河交汇处，终点至南柳河一号渠进入霞山水质净化厂，主管网全长约7.8公里。二期新增纳污范围为菉塘路、机场路以南和人民大道以西的南柳河流域，合计纳污面积约2182公顷，服务人口约50万，霞山区城区的市政污水基本得到整治。服务区内的污水通过污水专管以重力自流至厂区，经水泵提升进行生化处理，处理后的出水向西排入南柳河，最后流入湛江港湾。
（3）霞山水质净化厂现状处理信息之处理水量
霞山水质净化厂处理水量方面，扩容工程完成后，处理规模已达30万t/d，从湛江市政府信息网和排污许可证公开信息系统均没有实时处理水量的信息，本评价收集了霞山水质净化厂扩容提质（30万m3/d）工程建设项目竣工环境保护验收监测报告（资料来源于湛江市政府信息网公开版块https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/40/40362/1351027.pdf），霞山水质净化厂实际扩容提质规模为22.73万m3/d（9471m3/h）达到设计工况75%，从监督性检查提供的尾水水质和污染物排放量反推来看，目前的处理尾水量也不足30万t/d的满负荷规模。
项目废水日排放量1.07m3/d，项目废水外排量仅为霞山水质净化厂处理能力（30万m3/d）的30万分一，不会超出霞山水质净化厂的剩余处理量，所以项目产生的污水不会对霞山水质净化厂产生水量和水质冲击负荷。
项目污水主要污染物为pH、CODCr、SS等，不含有重金属、第一类污染物等有害因子，经过自建污水站处理后可达到霞山水质净化厂的进水水质要求。
因此，项目废水依托霞山水质净化厂进行处理具备环境可行性。
项目排水路径项目→市政管网→霞山水质净化厂→南柳河→湛江港
2.5废水污染物排放信息
（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。
表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	规律排放
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	pH、CODCr、BOD₅、SS
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	三级化粪池＋自建污水站
	物理＋厌氧
	DW001
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放口

	2
	洗涤废水
	CODCr、BOD₅、SS、NH₃‑N、LAS、TP
	
	
	TW002
	自建污水站
	溶气气浮+A/O一体化
	
	
	

	3
	锅炉排污水和软化处理废水
	CODCr、SS

	
	
	
	
	
	
	
	


2.6监测计划
参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合现有项目环评文件确定的监测计划，项目废水自行监测计划如下表。
表4-11废水自行监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	排放口编号
	名称
	
	
	

	DW001
	总排放口
	pH、CODCr、BOD₅、SS、NH₃‑N、LAS、TP
	1次/半年
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值


3、噪声
3.1噪声源强分析
项目营运期产生的噪声主要为锅炉运行噪声，因备用发电机为偶发噪声源，故备用发电机未纳入噪声源强清单，噪声源强详见下表：
表4-12项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	位置
	噪声源
	数量（台）
	声源类型
	单台源强[dB(A)]
	核算方法
	噪声值[dB(A)]（叠加后）
	降噪措施
	降噪效果[dB(A)]
	核算方法
	噪声排放值[dB(A)]
	持续时间/h

	锅炉燃烧
	生产车间
	4t/h生物质锅炉
	1
	频发
	85
	类比法
	85
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	55
	2160

	软水制备
	生产车间
	软水制备系统
	1
	频发
	80
	类比法
	80
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	50
	2160

	烫平工序
	生产车间
	螺杆空压机
	4
	频发
	75
	类比法
	81
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	51
	2160

	烫平工序
	生产车间
	大型烫机
	2
	频发
	75
	类比法
	78
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	48
	2160

	烘干工序
	生产车间
	烘干机
	10
	频发
	77
	类比法
	87
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	57
	2160

	洗衣工序
	生产车间
	洗衣机
	16
	频发
	72
	类比法
	84
	合理布置、减振、墙体隔声
	30
	类比法
	54.
	2160

	发电机
	发电机房
	备用柴油发电机
	1
	偶发
	80
	类比法
	80
	机房密闭、基础减振、墙体隔声
	30
	类比法
	50
	12

	污水处理
	污水站
	水泵
	2
	频发
	70
	类比法
	73
	基础减振
	25
	类比法
	48
	2160


3.2噪声预测
（1）预测模式
项目的主要噪声源来源于设备运行时产生的噪声，噪声源强在55~85dB(A)之间，项目厂界周边50m范围内无敏感目标，声环境影响主要预测项目正常运行工况下对厂界的贡献值。
项目噪声主要为各类生产设备产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。
①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：
LA(r)=LA(r0)-Adiv
Adiv=20lg(r/r0)
式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB。
②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：
[image: ]
[image: ]
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；
LW—室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；
Le—声源的声压级，dB；
r—声源与室内靠近围护结构处的距离，m；
R—房间常数，m2；
Q—方向性因子；
TL—围护结构的传输损失，dB；
S—透声面积，m2。
③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
根据类比调查得到的参考声级，将各厂房设备分别合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在采取噪声防治措施下，对厂界噪声预测值。
为降低项目设备噪声对周围声环境的影响，建设单位应选择噪声低、振动小的设备，在设备基座安装减振垫，以及墙体隔声和距离衰减等降噪、减振措施。建设单位的锅炉房墙体采用红砖建设的，墙体砌筑采用“一顺一丁”法，灰缝饱满，红砖墙体通过自身厚度（240mm）和密实度阻挡空气传声，对中高频噪音有明显削弱作用，在地面/墙体与锅炉基础间设置减振，阻断振动传声路径。根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB(A)之间，基础减振降噪效果在10-25dB(A)之间，本项目措施降噪效果取30dB(A)。
（2）预测结果
根据各噪声设备源强以及布局，预测各厂界噪声值详见下表。
本项目在昼间进行生产，故只对昼间的噪声进行预测分析。因本项目与湛江市干洁洗涤有限公司行业类别相同，规模相当，同样位于农垦服装工业区，距离仅约500m，故本报告噪声现状值参考已取得生态环境部门批复的《湛江市干洁洗涤有限公司铁路西农垦服装工业区锅炉扩建项目环境影响报告表》中噪声分析中所列的现状值，经计算，预测结果见下表。
表4-13项目车间预测声源源强一览表
	位置
	叠加源强dB(A)
	降噪后室外源强dB(A)
	离厂界最近距离m

	
	
	
	东面
	南面
	西面
	北面

	生产车间
	90
	60
	3
	5
	20
	4

	生物质锅炉
	85
	55
	3
	40
	20
	15

	软水制备系统
	80
	50
	5
	40
	16
	15

	污水站
	73
	48
	10
	20
	1
	10


表4-14项目厂界噪声预测结果
单位：dB(A)
	声源
	东面
	南面
	西面
	北面

	生产车间
	50.5
	46.0
	34.0
	48.0

	生物质锅炉
	45.5
	23.0
	29.0
	31.5

	软水制备系统
	36.0
	18.0
	25.9
	26.5

	污水站
	28.0
	22.0
	48.0
	28.0

	厂界贡献值叠加
	52
	46.1
	48.4
	48.3

	现状值
	56.5
	56.8
	56.8
	57.2

	预测值
	57.9
	57.1
	57.3
	57.7

	标准值
	60
	60
	60
	60

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


项目在昼间进行生产，故只对昼间的噪声进行预测分析。由上表可知，项目设备噪声在经过墙体的阻隔和距离的自然衰减厂界噪声，项目厂界外1米处噪声贡献值叠加环境背景值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
3.3噪声影响分析
为减少噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施：
（1）对高噪声设备加装必要的隔声、吸声措施，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响；生产期间建议车间大门尽量保持关闭的状态，以减弱噪声传播；
（2）定期对各生产设备进行检修，保证设备正常运转；
（3）加强职工环保意识教育，提倡文明生产；
（4）合理安排生产时间，尽量避免午休及夜间时间厂区作业；
（5）合理布局车间，将高噪声的机械设备布置在远离敏感区的位置。
项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，且通过以上降噪处理以及经过厂房、围墙的屏蔽、距离和绿化的衰减后，项目厂界各边界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，且项目周边均为厂房，不会对周围环境产生明显的影响。
3.4环境监测
根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），项目在生产运行阶段需对噪声污染源进行管理监测，自行监测计划如下表所示：
表4-15项目营运期声环境监测计划一览表
	序号
	监测点
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	排放标准

	1
	厂界
	厂界外1m处
	边界等效声级
	1次/每季度，分昼夜进行
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准


4、固体废物
4.1固体废物污染源情况
表4-16项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置/场所
	固体废物名称
	固废属性
	废物代码
	产生情况
	处置措施
	环境管理要求

	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量/（t/a）
	方式
	处置量/（t/a）
	

	锅炉燃烧
	4t/h生物质锅炉
	锅炉灰渣
	一般固体废物
	900-099-S03
	产污系数法
	56.45
	交由一般固废集中收集转运单位
	56.45
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	废气治理
	布袋除尘器
	收尘灰
	一般固体废物
	900-099-S03
	
	0.4875
	
	0.0542
	

	废气治理
	布袋除尘器
	废布袋
	一般固体废物
	900-009-S59
	
	0.2
	
	0.2
	

	软化水制备
	软水制备系统
	废离子交换树脂
	一般固体废物
	900-008-S59
	
	0.3
	
	0.3
	

	废水处理
	自建污水站
	废水处理污泥
	一般固体废物
	900-099-S07
	
	24.39
	
	24.39
	

	职工生活垃圾
	垃圾桶
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-099-S64
	
	4.32
	交由环卫部门清运
	4.32
	

	漂白剂
	生产区
	废包装桶
	一般固体废物
	900-003-S17
	
	0.48
	交由废品回收单位处理
	0.48
	

	包装
	
	废包装材料
	一般固体废物
	900-003-S17
	
	1.5
	
	1.5
	


4.2、固体废物污染源分析
本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般固体废物和危险废物。
（1）员工办公生活垃圾
本项目拟员工15人，厂区内均不设食宿，年工作360天，每天实行1班制生产，每班工作8小时，项目生活垃圾主要来自员工办公过程，主要有办公生活垃圾，员工生活垃圾产生量平均按0.8kg/人·日计，则生活垃圾产生量约为4.32t/a，经收集后由环卫部门定期清运，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）行业来源为非特定行业，固体废物代码为900-099-S64。
（2）一般固体废物
①废包装桶
消毒剂（氯间二甲基苯酚）、助洗剂原辅材料使用过程中会产生一定量的包装桶。原辅材料投料完毕后对包装桶进行水洗，桶内冲洗废液全部回用于生产洗涤工序；经充分水洗后废桶内壁无危险化学品残留，废包装桶按一般工业固体废物管理。消毒剂和助洗剂年使用量为10t，单桶盛装量25kg，共计产生废原料桶400个，按照每个包装桶自重1.2kg计算，消毒剂废包装桶产生量为0.48t/a。
根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），该废物属于SW17可再生类废物--非特定行业，代码为900-003-S17，废原料包装桶按一般固废收集后分类暂存，收集定期交由废品回收单位处理。
②废包装材料
项目成品被服、台布清洗完成后需套塑料包装袋进行包装，包装过程会产生破损塑料袋、裁切边角料、废弃塑料薄膜等废包装材料。本项目总包装物件数量=62万套被服+26万套台布=88万套/年；类比同类型洗涤企业包装工序产废经验系数，每套被服/台布包装环节废包装材料产生系数取1.70g/套。则880000套×1.70g/套=149600g≈1.5t/a。收集后交由废品回收站回收，项目包装工序中产生的废弃包装材料属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），该废物属于SW17可再生类废物--非特定行业，代码为900-099-S17，收集定期交由废品回收单位处理。
③锅炉灰渣
项目锅炉为4t/h生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料，锅炉运行过程中会产生一定量的锅炉灰渣，根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），灰渣产生量按下式计算：
[image: ]
式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目为1083.35t/a。
Aar——收到基灰分的质量分数，%；本项目为1.10%。
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取8%。
Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg，本项目为17421.27kJ/kg。（生物质成型燃料低位热值为4161大卡/kg，按照热功换算关系1kcal=4.1868kJ换算为收到基低位发热量：Qnet,ar=4161kcal/kg×4.1868kJ/kcal=17421.27）
经计算项目所产生的锅炉灰渣量为56.45t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中SW03炉渣（废物代码：900-099-S03，固体废物名称：其他炉渣，工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等），交由一般固废集中收集转运单位。
④收尘灰
项目根据前述章节分析，废气颗粒物产生量为0.542t/a，排放量为0.0542t/a，因此布袋除尘截留的灰尘约为0.4878t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中SW03炉渣（废物代码：900-099-S03，固体废物名称：其他炉渣，工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等），交由一般固废集中收集转运单位。
⑤废布袋
项目废布袋主要来源于布袋除尘器废气处理措施定期更换的废旧布袋，布袋使用寿命一般为1~2年，项目拟每年定期更换一次，根据建设单位提供的资料，每年废布袋产生量为0.2t，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物（废物代码：900-009-S59，固体废物名称：废过滤材料，工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料），交由一般固废集中收集转运单位。
⑥废离子交换树脂
项目生物质锅炉软水制备系统采用离子交换树脂把自来水制备成软化水，根据建设单位提供的资料，离子交换树脂更换周期为年均0.15~0.25t/a，废离子交换树脂产生量为0.3t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物（废物代码：900-008-S59，固体废物名称：废吸附剂（工业生产产生的活性炭、硅胶、离子交换树脂等废吸附剂），交由一般固废集中收集转运单位。
⑦废水处理污泥
项目锅炉排污水和软化处理废水的pH值为6-9，自建污水站运营过程中无需使用酸碱调节pH值，不会产生废酸、废碱、废包装袋等废物，主要产生废水处理污泥（包括筛余物、污泥和剩余污泥等），参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（生态环境部华南环境科学研究所，2010年修订）表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数中“其他工业”，含水率80%的污泥产生系数为6.0吨/万吨-废水处理量，洗涤废水31875m³/a+锅炉排污水385.67m³/a+化粪池预处理后生活污水135m³/a=32395.67m³/a；按污水含水量约（80%）计，则废水处理污泥量应为19.44t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中SW07污泥（废物代码：900-099-S07，固体废物名称：其他污泥；其他行业产生的废水处理污泥），交由一般固废处置单位处理。
4.3环境管理要求
（1）一般工业固体废物
项目营运期产生的一般工业固体废物主要为废包装桶、废包装材料集中收集后暂存于一般固废间，定期交由废品回收单位处理；锅炉灰渣、收尘灰、废布袋、废离子交换树脂和废水处理污泥，集中分类收集后暂存于一般固体废物暂存区，最后交由一般固废处置单位处置。项目一般固体废物暂存区设置在厂房东北角，锅炉房西侧，占地面积20m2，顶部防雨淋、底部水泥硬化、防渗等措施，避免固体废物流失污染周边环境。
一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；申报企业要签署承诺书，依法向县级生态环境主管部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。
经采用上述措施后，建设项目产生的固体废物对周围环境基本无影响。
5、环境风险影响分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。
（1）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。
根据项目原辅材料的理化性质，经查，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的监控目录中的有毒有害和易燃易爆物质。因此，对项目开展环境风险简单分析。
（2）风险识别
项目主要为燃料仓、污水站和废气处理设施存在环境风险，识别如下表所示：
表4-18生产过程风险源识别
	风险源
	危险物质
	事故类型
	事故引发可能原因
	环境事故后果

	燃料仓


	生物质成型燃料
	火灾
	生物质成型燃料放于仓库，材料属于易燃品，可能会因为人员使用原不谨慎，使其被点燃，产生火灾。火灾次生/伴生污染物将对大气造成污染；产生的消防废水可能对水环境造成污染
	污染周围大气、地表水、地下水环境

	污水站
	锅炉排污水和软化处理废水
	废水事故排放
	污水站发生故障，或管道损坏，会导致废水未经处理直接排入污水管网，加重霞山区水质净化厂废水处理负担。
	污染周围地表水、地下水环境

	废气事故排放
	锅炉废气
	废气事故排放
	废气治理设备出现故障，不能正常运行，导致废气污染物超标排放到大气环境
	污染周围大气环境

	泄漏
	漂白剂、洗涤剂
	泄漏
	漂白剂、洗涤剂存放于洗涤区，如意外发生泄漏，未经处理直接排入污水管网，加重霞山区水质净化厂废水处理负担
	污染周围地表水、地下水环境

	备用发电机
	柴油
	起火、泄漏
	柴油仅储存于备用发电机内，可能可能会因为人员使用原不谨慎，使其被点燃，产生火灾。火灾次生/伴生污染物将对大气造成污染；产生的消防废水可能对水环境造成污染。
泄漏可能污染土壤
	污染周围大气、土壤环境


（3）风险防范措施
①突发火灾事故防范措施：在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在生物质成型燃料堆放的位置，在锅炉运行过程中做好火灾防护工作，禁止在工作区吸烟、使用明火；灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；电气设备和线路必须符合防火防爆要求，规范生产操作过程，避免产生撞击火花；一旦发生火灾爆炸，尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。
②废气、废水处理设施事故防范措施：定期对废气、废水处理设施进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。对于废气、废水处理设施的非正常运行，应及时停止生产，并采取风险防范措施以控制和减少非正常工况下污染物进入环境。
③消防废水外泄的防范措施：火灾发生时，在灭火的同时，用沙袋构筑围堤将消防废水截堵在厂区内，并逐步引至污水排放口排入市政污水管，防止消防废水无序泄漏影响到厂区外部环境。本企业的消防废水污染物种类简单、总量有限，不存在难降解、强毒性成分，通过市政污水管网排入城市污水污水处理既不会对周边地表水体造成影响，也不会对受纳的城市污水处理厂造成冲击。
④厂区雨水排放口设置拦雨水排放口设截断阀。
（4）评价小结
项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控，对周围环境影响较小。通过对项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。
6、地下水和土壤环境影响和保护措施
（1）污染源、污染物类型以及污染途径
结合项目生产及产排污特点分析，项目可能造成地下水、土壤污染的情形如下：
①项目废水处理池破损可能导致生产废水流出厂界，进入未硬化防渗处理的地面，通过下渗污染该区域的土壤及地下水。
②项目一般工业固体废物贮存过程产生的渗滤液，可能通过下渗进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染。
（2）地下水污染防控措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，结合项目所在区的天然包气带防污性能、各功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式将场址区划分为一般防渗区和简单防渗区。拟建项目各区域具体防渗分区布置：
①一般防渗区
一般防渗区主要为一般固体废物暂存区和自建污水站。建设单位应对一般固体废物暂存区和自建污水站采取防腐、防渗措施，使地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙。上述区域对地下水污染的可能性较小，地面防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
②简单防渗区
简单防渗区是指不会对地下水环境造成污染或者可能会产生轻微污染的其它建筑区。根据项目厂内设备的布置情况，简单污染防治区为厂房的其他区域，对该区域进行水泥硬底化即可达到防腐防渗的效果。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水。
（3）土壤污染防控措施
项目不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021号）中所列的需要考虑大气沉降影响的行业（包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油、煤炭和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制药业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置）），同时本项目的废气主要的污染因子是颗粒物、SO2、NOx、CO和烟气黑度，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、六价铬、镍、砷、石油烃、二噁英、苯系物等），也不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，不存在《土壤环境质量农用地污染风险管控标准（试行）》和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的管控因子，对周边环境影响较小。
7、生态
项目位于广东省湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓，厂区周边主要为工厂及道路，用地范围内无生态环境保护目标，因此项目不评价生态影响及生态环保措施。
8、电磁辐射
项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。





[bookmark: _Toc15994][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	营运期
	DA001排气筒（锅炉废气）
	颗粒物
	经“低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘器”处理后35m高排气筒排放
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质成型燃料锅炉的排放限值

	
	
	
	SO2
	
	

	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	
	CO
	
	

	
	
	
	烟气黑度（林格曼黑度）
	
	

	
	
	用发电机（DA002）
	尾气黑度（林格曼黑度）
	采用低硫份的0号柴油作为燃料

	参照执行广东省《大气污染                  物排放限值》（DB44/27-2001）表3烟气黑度 （林格曼黑度）限值 

	
	
	污水处理站
	氨
	污水处理站设密封盖板，定期喷洒生物除臭剂。
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准

	
	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	厂界
	臭气浓度
	加强车间通排风
	臭气浓度达到《恶
臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改
扩建标准限值

	
	
	
	颗粒物
	加强车间通排风
	执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27‑2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）

	地表水环境
	营运期
	生产废水+生活污水
	pH、CODCr、BOD₅、SS、NH₃‑N、LAS、元素磷
	经自建污水站（溶气气浮+A/O一体化）预处理后通过市政污水管网排入霞山水质净化厂
	
执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准较严值

	声环境
	营运期
	设备噪声
	等效A声级
	选取采用低噪声设备、并进行隔声、减振处理、车间墙体隔声
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	营运期
	废包装桶、废包装材料、锅炉灰渣、收尘灰、废布袋、废离子交换树脂和废水处理污泥集中分类收集后储存于一般固体废物暂存区，最后交由一般固废处置单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目一般固体废物暂存区和自建污水站在地面硬底化并做好防渗处理，其它厂房地面做硬底化，确保各风险物质得到妥善地贮存和管理，不会对土壤及地下水环境造成不良影响。

	生态保护措施
	项目周边主要为工厂及道路，用地范围内无生态环境保护目标，因此项目不评价生态影响及生态环保措施。

	环境风险防范措施
	①突发火灾事故防范措施：在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在生物质成型燃料堆放的位置，在锅炉运行过程中做好火灾防护工作，禁止在工作区吸烟、使用明火；灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；电气设备和线路必须符合防火防爆要求，规范生产操作过程，避免产生撞击火花；一旦发生火灾爆炸，尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。
②废气、废水处理设施事故防范措施：定期对废气、废水处理设施进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。对于废气、废水处理设施的非正常运行，应及时停止生产，并采取风险防范措施以控制和减少非正常工况下污染物进入环境。
③消防废水外泄的防范措施：火灾发生时，在灭火的同时，用沙袋构筑围堤将消防废水截堵在厂区内，并逐步引至污水排放口排入市政污水管，防止消防废水无序泄漏影响到厂区外部环境。本企业的消防废水污染物种类简单、总量有限，不存在难降解、强毒性成分，通过市政污水管网排入城市污水污水处理既不会对周边地表水体造成影响，也不会对受纳的城市污水处理厂造成冲击。
④编制环境突发事件应急预案，并定期组织应急演练。

	其他环境管理要求
	建设项目建成后，应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，应根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）自主组织开展竣工环保验收，验收合格后方可投入正式生产。
建设项目制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。
建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求进行申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。
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六、结论
	综上所述，湛江市品涤洗衣服务有限公司年清洗62万套被服和26万套台布建设项目符合国家和地方的产业政策，用地合法，选址合理。项目运营产生的各种污染因素经过治理后可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围水环境、大气环境、声环境的影响较小。项目在实施过程中，必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施和相关管理规定，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放，则项目对环境的影响是可以控制的，在此前提条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。
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[bookmark: _Toc31711]附表1排污信息清单
排污信息清单
表1基本信息表
	基本信息

	排污单位名称
	湛江市品涤洗衣服务有限公司
	行业类别
	D4430热力生产和供应

	建设项目名称
	湛江市品涤洗衣服务有限公司年清洗62万套被服和26万套台布建设项目
	建设地点
	湛江市霞山区铁路粤西农垦供销总公司南山库区8381-1仓

	排污许可证管理类别
	登记管理
	预计投产时间
（含试运行阶段）
	2026年10月

	主要产品及产能

	序号
	主要产品名称
	设计生产能力
	计量单位
	备注

	1
	洗涤被服
	62
	万套/a
	

	2
	洗涤台布
	26
	万套/a
	

	3
	
	
	
	

	主要原辅材料及燃料

	序号
	主要原料/辅料/
燃料名称
	设计年使用量
	计量单位
	备注

	1
	生物质成型燃料
	1083.35
	t/a
	

	2
	无磷洗衣粉（液）
	6
	t/a
	

	3
	助洗剂
	2.5
	t/a
	

	4
	消毒剂（氯间二甲基苯酚）
	7.5
	t/a
	

	5
	柴油
	0.1
	t/a
	



表2大气污染物有组织排放信息表
	排放口名称
	锅炉废气排放口

	排放口类型
	主要排放口
	排放口编号
	DA001

	排气筒高度（m）
	35
	排气筒内径（m）
	0.3

	烟气温度（℃）
	80
	其他信息
	设计风量3129.68m3

	产污情况

	生产线名称
	产污环节
	生产设施名称
	生产设施数量
	污染物名称
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺

	公用工程
	锅炉废气
	锅炉系统
	1台
	氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、一氧化碳
	低氮燃烧器+锅炉节能器+布袋除尘器
	低氮燃烧+锅炉节能器+布袋除尘

	排放情况

	污染物种类
	排放标准
	浓度限值
	速率限值
	许可排放量
	监测设施
	监测频次

	氮氧化物
	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019
	150
	/
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/月

	二氧化硫
	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019
	35
	/
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/月

	林格曼黑度
	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019
	≤1级
	/
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/月

	颗粒物
	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019
	20
	/
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/月

	一氧化碳
	锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019
	200
	/
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/年

	其他信息

	其他需要补充说明的内容：



备注：有组织废气排放口均需单独填报《大气污染物有组织排放信息表》，表格序号按表2-1、表2-2…的规则编号。

表3水污染物排放信息表
	排放口名称
	工业废水总排口

	排放口类型
	主要排放口-总排口
	排放口编号
	DW001

	排放去向
	进入城市污水处理厂
	受纳水体或污水厂名称
	霞山水质净化厂

	产污情况

	废水来源
	污染物名称
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺

	生产废水
	CODCr、BOD₅、SS、NH₃‑N、LAS、TP
	自建污水站
	溶气气浮+A/O一体化

	生活污水
	pH、CODCr、BOD₅、SS
	三级化粪池
	物理＋厌氧

	排放情况

	污染物种类
	排放标准
	浓度限值
	许可排放量
	监测设施
	监测频次

	pH值
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	6-9
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	化学需氧量
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	500
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	悬浮物
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	400
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	生化需氧量
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	200
	
	
	

	氨氮
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	35
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	动植物油
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	100
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	阴离子表面活性剂
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及霞山水质净化厂进水标准的较严值
	20
	/
	☑手工监测
□自动监测
	1次/半年

	其他信息

	
其他需要补充说明的内容




备注：生产废水排放口、车间废水排放口均需单独填报《水污染物排放信息表》，表格序号按表4-1、表4-2…的规则编号。

表4排放总量汇总
	大气污染物

	序号
	污染物种类
	有组织许可排放量
	无组织许可排放量
	总许可排放量

	1
	SO2
	/
	/
	0.1842

	2
	NOx
	/
	/
	0.7735

	3
	颗粒物
	/
	/
	0.0542

	4
	CO
	/
	/
	1.21

	水污染物

	序号
	污染物种类
	年许可排放量

	1
	化学需氧量
	11.049

	2
	氨氮
	2.808



表5噪声及工业固体废物管理信息表
	噪声排放信息

	生产时段
	厂界位置
	排放标准名称
	排放限值

	
	
	
	昼间
	夜间

	昼间6:00-22:00
夜间22:00-6:00
	四周
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50

	工业固体废物管理信息

	类别
	名称
	危废代码/一般工业固体废物种类
	去向
	备注

	一般工业固体废物
	锅炉灰渣
	900-099-S03
	自行贮存,委托处置
	其他炉渣

	一般工业固体废物
	收尘灰
	900-099-S03
	自行贮存,委托处置
	其他炉渣

	一般工业固体废物
	废布袋
	900-009-S59
	自行贮存,委托处置
	废过滤材料

	一般工业固体废物
	废离子交换树脂
	900-008-S59
	自行贮存,委托处置
	废过滤材料

	一般工业固体废物
	废水处理污泥
	900-099-S07
	自行贮存,委托处置
	其他污泥

	一般工业固体废物
	废包装桶
	900-003-S17
	自行贮存,委托处置
	包装材料

	一般工业固体废物
	废包装材料
	900-003-S17
	自行贮存,委托处置
	包装材料

	工业固体废物自行贮存/利用/处置设施信息

	名称
	设施类型
	能力
	面积
	备注

	一般固废贮存间
	自行贮存设施
	8t/a
	20m2
	

	
	
	
	
	

	其他信息

	
其他需要补充说明的内容
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[bookmark: _Toc21894]附表2建设项目污染物排放量汇总表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0542
	/
	0.0542
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.1842
	/
	0.1842
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.7735
	/
	0.7735
	/

	
	CO
	/
	/
	/
	1.21
	/
	1.21
	/

	废水
	CODCr
	/
	/
	/
	11.049
	/
	11.049
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	4.60
	/
	4.60
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	2.817
	/
	2.817
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	2.808
	/
	2.808
	/

	
	LAS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.32
	/
	4.32
	/

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	1.5
	/
	0.2
	/

	
	锅炉灰渣
	/
	/
	/
	56.45
	/
	56.45
	/

	
	收尘灰
	/
	/
	/
	0.4878
	/
	0.4878
	/

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	/

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	/

	
	废水处理污泥
	/
	/
	/
	24.39
	/
	24.39
	/

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.48
	/
	0.48
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a。

—144—

oleObject1.bin
市政供水
40414.8


洗涤用水
37500


锅炉新鲜补充水
2764.8


生活用水
150


损耗
5625


洗涤废水
31875


软水设备取水
3150.47


化粪池
135


蒸汽系统
（内部循环6912）


锅炉排污水及软化废水
385.67


自建污水处理站
32395.67


市政污水管网


霞山水质净化厂


冷凝回收4147.2


（含产污外排385.67）


冷凝回收回用



image1.emf
市政供水

40414.8

洗涤用水

37500

锅炉新鲜补充水

2764.8

生活用水

150

损耗

5625

洗涤废水

31875

软水设备取水

3150.47

化粪池

135

蒸汽系统

（ 内部循环

6912

）

锅炉排污水及软化废水

385.67

自建污水处理站

32395.67

市政污水管网

霞山水质净化厂

冷凝回收

4147.2

（ 含产污外排

385.67

）

冷凝回收回用


oleObject2.bin
原辅材料


分拣


烫平折叠


打包出库


生产工艺


污染物


生产设备


洗涤


烘干


被服、台布


无磷洗衣粉（液）、助洗剂、消毒剂（氯间二甲基苯酚）


锅炉蒸汽


锅炉蒸汽


织物垃圾


洗涤废水、废包装


锅炉废气、颗粒物、锅炉废水


锅炉废气、颗粒物、锅炉废水


洗衣机


锅炉、洗衣机、烘干机


锅炉、洗衣机、大型烫机


包装材料



image2.emf
分拣

原辅材料 生产工艺

污染物 生产设备

洗涤

烘干

烫平折叠

打包出库

被服 、 台布

无磷洗衣粉 （ 液 ） 、

助洗剂 、

消毒剂 （ 氯间二甲基

苯酚 ）

锅炉蒸汽

锅炉蒸汽

织物垃圾

洗涤废水 、

废包装

锅炉废气 、

颗粒物 、 锅

炉废水

锅炉废气 、 颗粒

物 、 锅炉废水

洗衣机

锅炉 、 洗衣

机 、 烘干机

锅炉 、 洗衣

机 、 大型烫机

包装材料


image3.png




oleObject3.bin
废水


格栅


调节池


溶气气浮装置


A/�

消毒池


外排



image4.emf
废水 格栅 调节池

溶气气

浮装置

A/O

一体化

处理单元

消毒池 外排


image5.jpeg




image6.jpeg
0 . 4)
L =L +10l 4
e g[4/7r' RJ




image7.jpeg
. V
P“(T) :101g[ iloﬁ“ ]

=




image8.jpeg
Lk_%flol{ [Zrlo“ +Z/ 10" H




image9.png
ar qa X Qnet,ar

En _Rx(loo 100 x 33870

)




