附件

湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场

监控系统故障维修更换报价表

项目名称
报价单位名称
联系人
联系电话
金沙湾海滨浴场部分
序号	项目内容	技术参数或技术要求	单位	数量	规格型号	报价

（元）
1	更换高清球机	400万星光级、红外32倍变焦、电子围栏功能	台	2
2	球机支架	球机专用安装支架	个	2
3	电源线RVV	2*2.0	卷	2
4	辅材	水晶头、尾纤、胶布、PVC管	批	1
5	1号、2号球机光纤线路开挖、重新布、熔接	电杆底部拆除原来旧坏的光纤盘，重新布放80 米光纤、熔接光纤、接光纤盘、安装光收发	米	50
6	3号球机光纤线路338米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖熔接、密封、防水处理、修复	米	10
7	3号球机光纤线路507米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖熔接、密封、防水处理、修复	米	10
8	3号球机光纤线路565米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖熔接、密封、防水处理、修复	米	10
9	3号球机光纤线路806米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖熔接、密封、防水处理、修复	米	10
10	3号球机光纤线路948米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖熔接、密封、防水处理、修复	米	10
11	5号球机光纤线路179米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖、熔接、密封、防水处理、修复	米	10
12	5号球机光纤线路337米处修	在检测的断点处周边光纤线路开挖、熔接、密封、防水处理、修复	米	10
13	5号球机光纤线路625米处修复	在检测的断点处周边光纤线路开挖、熔接、密封、防水处理、修复	米	10
14	6号球机光纤线路光纤线路开挖、重新布放、熔接	电杆底部拆除原来旧坏的光纤盘，重新布放米光纤、熔接光纤、接光纤盘、安装光收发	米	30
15	高空作业
项	2
16	联动调试	网络调试、设备联动调试	项	1
渔港公园海滨浴场部分
17	光收发
个	4
18	光纤盘
个	2
19	机柜
个	1
20	8口工业级交换机	1000M.光口	台	1
21	辅材	电源线、水晶头、尾纤、胶布、PVC管	批	1
22	拆除3号球机旧光纤设备	电杆底部拆除原来旧坏的光纤盘，拆除机房旧尾纤	项	1
23	拆除4号球机旧光纤设备	电杆底部拆除原来旧坏的光纤盘，拆除机房旧尾纤	项	1
24	3号球机熔接盘	重新电杆底部熔接光纤、接光纤盘、机房熔接光纤、接尾纤	项	1
25	4号球机熔接盘	重新电杆底部熔接光纤、接光纤盘、机房熔接光纤、接尾纤	项	1
26	设备安装	安装机柜1个、安装交换机1个、电源1个、安装光收发设备4个	项	1
27	整理监控室机柜	对机房原理旧线路进行整理	项	1
28	联动调试	网络调试、设备联动调试	项	1
29	项目总报价（含税）
30	是否响应《湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场监控系统故障维修更换询价单》所有项目要求。
填表时间：

注：该报价为一次性总包干报价，必须符合询价方《湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场监控系统故障维修更换询价单》所有项目要求。