湛江市新城建材有限公司蒸压加气混凝土砌块生产技术升级改造项目建设项目环境影响报告表审批前公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟批准《湛江市新城建材有限公司蒸压加气混凝土砌块生产技术升级改造项目建设项目环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2019年10月25日至2019年10月31日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址：湛江市坡头区灯塔路79号，邮编：524057，联系电话：3959809，传真：3959809。
	项目名称：
	蒸压加气混凝土砌块生产技术升级改造项目

	建设单位：
	湛江市新城建材有限公司

	建设地点：
	该项目位于湛江市坡头区龙头镇后头村红岭，中心地理坐标为北纬21.339923°，东经110.5261400°

	环评机构：
	广东森海环保顾问股份有限公司

	项目概况：
	该项目属于锅炉改造项目，在现有锅炉房内进行，通过对现有设备进行改造，将现有燃煤锅炉(6t/h)改造成燃气锅炉(8t/h)，大幅度提高生产过程的自动化和智能化水平，实现节能降耗。项目不新增员工人数，实行8小时一班制，年工作日为300天，年生产时数2400小时。项目扩建总投资1800万人民币，环保投资50万元，环保投资占总投资比例2.78%

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：
	1、项目施工期应加强管理，合理安排施工时间，优化施工场地布置，防止施工扰民。采取有效的防尘抑尘措施，严格管理施工机械和车辆，控制尾气排放，减轻环境空气污染。选用低噪声设备，做好减振降噪和防护措施，禁止在夜间进行高噪声施工作业，施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。施工生产废水经收集沉淀后回用，不外排；施工生活污水经三级化粪池无害化处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱灌溉标准要求后用于周边林地灌溉。建筑垃圾、土石方等应按有关规定及时妥善处理，不得随意堆放和丢弃，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。
2、项目营运期须采取切实有效的大气污染防治措施。改造后的天然气蒸汽锅炉燃烧废气，经低氮燃烧器处理后通过锅炉房15m高排气筒排放，执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019) 中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
3、项目建成后员工人数及工艺条件均不发生变化，本次项目的新增生产废水（锅炉排污水及软水制备废水）均经沉淀池收集处理后回用于生产，不排放。
4、项目营运期须采取切实有效的噪声污染防治措施，选用低噪设备，定期检查维护确保机械设备在正常状况下运行，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的2类标准。
5、项目营运期产生的固体废物及危险废物须严格按有关规范及环评要求妥善处理处置，员工生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理，废机油等危险废物确保交有资质单位处理处置。须如实记录固体废物及危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理合帐，存档备查。
6、根据报告表测算，本项目大气污染物排放总量控制指标为TSP：0.3226t/a、SO2：0.5376t/a、NOx：1.2573t/a。

	公众参与情况：
	我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。


听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
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