附件

湛江市房屋市政工程专家帮扶检查情况汇总表

序号	检查
日期	监管部门	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在隐患	数量
1	3月25日	湛江市建设工程安全事务中心	达智佳境	湛江市科汇投资置业有限公司	广东万建建筑工程有限公司	海之特工程管理有限公司	1.门厅雨棚施工操作架立杆间距个别＞1.5m。
2.门厅雨棚施工操作架脚手板未满铺。
3.楼层个别临边防护栏杆高度不符合要求。
4.屋面临边栏杆个别部位缺失。
5.管井水平洞口个别未防护，门未安装。
6.阳台个别栏板未安装，临边未有效防护。
7.个别可移动平台未设置栏杆。
8.地下室电梯前室照明缺失。
9.楼层个别电梯前室材料未清理。
10.园林施工裸土未覆盖。
11.燃气等加工材料未分类堆码及标识。
12.燃气等分包单位安全管理协议及安全交底未提供。
13.燃气施工用气瓶卧倒乱放。	13
2	3月25日	湛江市建设工程安全事务中心	湛润天地商业中心	湛江市润置房地产有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	深圳市罗湖工程项目管理有限公司	1.楼梯踢脚板离地太高，起不到踢脚板作用。
2.附着式升降脚手架水平桁架在卸料平台断开处上面加强的桁架内排未设置。
3.附着式升降脚手架支顶杆“双工位”与型式检验报告的“单工位”不一致。
4.附着式升降脚手架顶部次立杆斜撑未按型式检验报告要求设置。
5.附着式升降脚手架导轨高度不足，未与顶层脚手板齐平。
6.附着式升降脚手架机位及与楼层间隙＞150mm未有效防护。
7.布料机周边空隙较大未有效防护。
8.楼层水平洞口及作业层传料洞口等未有效防护。
9.个别楼层材料堆在楼层边缘未清理。
10.门楼操作架个别部位脚手板缺失。
11.附着式升降脚手架方案专家论证后总包单位审批页缺失。
12.附着式升降脚手架专家论证审查意见表中施工单位及监理单位对专家意见修改的确认意见未填写。
13.避难层连廊高大模板专家论证提出的引入第三方监测未提供第三方监测记录。
14.企业对项目安全检查记录未提供。
15.项目部周检记录未使用省统表。
16.避难层连廊高大模板支架验收记录验收部位未填写。
17.5号施工电梯底部围栏检修门没有与电梯电气连锁，也没有人工上锁。
18.个别方案报审表缺少项目经理和总监的注册章。
19.内业资料省统表与企业自制表混用。
20.附着式升降脚手架底层从第3层提升至36层共计提升33次，项目提供的最近一次第27次提升前后验收记录表中总包单位及监理单位均未签字盖章，未能提供第28-33次共6次提升前后验收记录；反馈前提供的第33次提升前后验收记录表中监理单位未签字盖章。
3	3月25日	湛江市建设工程安全事务中心	湛江文化中心	湛江文化广电旅游体育局	中国机械工业建设集团有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司	场内个别人员未戴安全帽。

汽车吊等吊装作业区域未设置安全警戒区。

汽车吊前支腿下面未垫设钢板。

曲臂车高空作业区域下面有人作业存在上下交叉施工。

高空作业车上人员生命大绳个别随意绑在钢梁上，存在滑脱隐患；个别随意绑在锐利的窗框四周无防割措施。

高空作业车多数限位装置缺失。

屋面风井竖向洞口未防护或防护随意。

室内电梯井道内未按每隔2层不＞10m封闭。

屋面女儿墙高度＜900mm无防护栏杆。

楼层临边防护栏板或栏杆被拆除未恢复。

楼层内可移动平台无防护栏杆。

室内管井洞口竖向及水平未防护。

屋面水平洞口防护缺失或未有效定型化防护。

楼层桁架楼承板周边防护生命绳被拆除未及时恢复。

楼层个别消防水管管径＜100mm。

楼层或地下室个别照明缺失。

17.材料未分类堆码及标识。

18.楼层及屋面多处积水未清理。

19.现场工完场清不到位，文明施工较差。

20.个别楼层临边高度＞2m无防护，周围砌筑作业人员未系挂安全带。

21.高空作业车上作业人员个别未系挂安全带。

22.曲臂车个别位于台阶边后轮无阻挡措施。

23.现场抽查李志强等3位高空作业人员未见安全交底。

24.企业负责人带班检查仅企业总经理助理兼分公司总经理1个人非规定级别人员，23年9月21日以后无带班检查记录，个别未使用省统表。

25.企业企业定期安全检查仅提供分公司检查记录且9月27日后无记录，个别记录仅部门经理1人，未盖分公司公章。

26.架子工安全交底未使用省统表，春节复工以后无交底记录。

27.项目部安全周检记录未纳入所有的分包单位。

28.一号塔吊穿过楼板处四周没有预留安全间隙。

29.塔吊攀登起步平台未封闭。

30.一号施工升降电梯机械门锁自闭功能不正常。

塔吊电缆没有使用专用电缆卡固定，使用电线随意绑扎。

32.液压升降平台限位杆高度不足。

33.个别方案报审表缺少项目经理和总监的注册章。

34.屋面施工脚手架连墙件整层被拆除。

35.危大工程—屋面落地式钢管脚手架安全专项施工方案（高度29.05m）未见企业审批页，计算书高度仅取23.55m；幕墙吊装方案未使用省统表且总包单位未审批。	35
4	3月24日	遂溪县住房和城乡建设局	湛江市遂溪县凯悦天赋花园（一期）新建项目	湛江汇润房地产有限公司	四川中恒万泰建设工程有限公司	广东建设工程监理有限公司	1.第12号楼：阳台临边护栏高度与方案不符。《三宝四口五临边》方案中明确是1.2米高，在距离结构面上设置2道水平栏杆，第一道距离结构面600mm，第一道距离结构面1200mm。现场检查仅有一道钢管栏杆，实测距离结构面850mm。
2.第7号楼：一台吊篮在实施外墙喷涂作业。地面无安全防护警示区。
3.第12号楼：施工升降机与主体墙间距过大，无安全防护措施。
4.第7号楼：一级配电箱设置不规范。
5.第7号楼：电缆架设不符合要求。
6.第7号楼：分配电箱接线不符合要求（一路多接，无系统图，无分路信息，无联系人信息等）。
7.第7号楼：施工升降机漏保参数不符合用电规范要求。
8.第7号楼：施工升降机天窗限位人为绑扎失效。
9.第7号楼：施工升降机进出料平台防护不严密。
10.第7号楼：三级配电箱使用多位插座分路，漏保失效（测试无动作）。
11.第7号楼：一台手砂轮机锯片无防护。
12.第7号楼：吊篮未标准安装，安装不规范。
13.第7号楼：吊篮高度（极限）限位开关未接线（缺失），污染严重。
14.第7号楼：吊篮电控箱按钮无标识，个别污染受损。
15.第7号楼：吊篮电控箱未安装相序保护器，与方案不符。
16.第7号楼：一台吊篮作业工人佩戴“三点式”安全带，与相关要求的“五点式”安全带不符合。
17.第7号楼：灭火器损坏失效。
18.《高支模》施工方案施工单位企业技术负责人审核后没有出具意见书。
19.现场《重大危险源公示牌》缺少：塔吊、吊篮分部分项工程内容。
20.吊篮实体安装与方案未完全对应，应提请专家论证。	20
5	3月25日	遂溪县住房和城乡建设局	湛江市遂溪县恒兴海洋食品研发生产项目（一期）	广东恒兴海洋食品开发有限公司	广东博腾建设有限公司	广东天正建设监理有限公司	1.第2号宿舍楼第2层飘台大门外排架与主体墙之间距离过大，无防护措施。
2.第2号宿舍楼双外排架上安装增加的人行通道，无方案。
3.第2号宿舍楼双外排架外侧搭设的临时遮盖棚与外排架连接、且2根临时立杆被沙堆包裹。
4.第5号楼车间消防通道上方支模架无安全兜底网。
5.第5号楼车间门洞位置通道堵塞、无防护措施、警示标语。
6.第5号楼冷冻库首层钢管支架拆除顺序是“从下到上”，与规范要求、方案不符。
7.第5号楼冷冻库首层主体钢管撑与外排架连接，与规范要求、方案不符。
8.第5号楼冷冻库出货台右侧支架无水平杆、斜杆等，与规范要求、方案不符。此处采用扣件式钢管撑与轮扣式钢管架且互相连接，方案中缺失按照不同类型、不同模数支架混打验算、搭接等说明。
9.第5号楼冷冻库出货台右侧外排架抛撑被模板材料压盖。
10.第5号楼冷冻库出货台上方脚手板没有封闭。
11.第5号楼冷冻库出货台上方脚手板与主体高支模连接，不符合相关规范、方案要求。
12.编号1#塔吊基础防护不严、不连续。
13.编号2#塔吊基础积水、淤泥堆积，无安全防护措施。
14.施工升降机基础积水。
15.塔吊防碰撞方案编制主体单位不符合要求。
16.施工升降机安装方案编制与实体安装不一致（电缆走线方式）。
17.第2#施工升降机标准节自由悬高超标。（超0.75米）。
18.施工升降机专用电箱安装不规范。
19.分配电箱配置不符合要求（一路多接、无总漏、PE线串接、无系统图、融断开关替代隔离开关等）。
20.电缆拖地泡水。
21.电缆沿外排架敷设，且无护套管。
22.手持拌浆工具时使用插座供电，且用电距离超过规范长度。
23.个别电箱无电工巡检。
24.钢筋机械无专用开关箱，部分钢筋机械无设防护棚。	24
6	3月25日	遂溪县住房和城乡建设局	湛江市遂溪县敏捷君悦府项目	湛江市骏顺房地产开发有限公司	梅州市敏捷建筑工程有限公司	广州城工工程管理有限公司	1.第11号楼第10层04户型北面外排架与主体墙间距达到270mm，超过方案要求的不大于150mm。
2.第11号楼第10层04户型南面转角处外排架落在“悬挑工字钢”上，方案中无重叠工字钢受力验算书。
3.第11号楼第10层04户型南面飘窗钢管受力在外排架内侧，与规范、方案不符。
4.第11号楼第10层04户型南面飘窗回顶钢管弯曲变形，与相关规范不符。
5.第11号楼第10层01户型南面次楞下缺少竖向立杆，与方案不符。
6.第16号楼东面外侧2处立面外排架缺少剪刀撑，与方案不符。
7.钢筋机械开关箱安装不规范。
8.分配电箱系统图与实体配置不一致。
9.吊篮电控箱未安装相序保护器。
10.吊篮生命绳保护措施不符合要求。
11.楼层消防生产用水混用，部分消防器材缺失、损坏。
12.高支模方案专家评审表及签到表中无设计签到、签字。
13.高支模方案企业技术负责人陈书兵未出具审查意见书。
14.塔吊附墙方案撑杆计算书与实体不一致。
15.大型设备自检表填写流于形式，未使用新版省统表。
16.吊篮非标安装，安装方案未报论证。	16
7	3月24日	雷州市住房和城乡建设局	金悦华府项目	雷州市运源水产品有限公司	广东庞大粤西建设工程有限公司	深圳市昊源建设监理有限公司	1.悬挑脚手架方案内单位技术负责为黄嘉佳，内审页为黄家嘉，信息不一致。
2.8#楼悬挑脚手架未按方案搭设，方案中悬挑钢梁的锚固长度与方案不符，且吊环两侧的硬木楔松动。
3.8#楼悬挑脚手架15层卸荷保险绳破损。
4.8#楼悬挑钢梁的拉结钢丝绳与钢梁端部交接处未按规范的图例要求设置限位装置。
5.10#、11#楼外脚手架拆除期间，阳台位置的连墙件已提前三层拆除，拉结措施不足。
6.10#、11#楼外脚手架上钢管堆放过多。
7.9#楼1名施工人员未佩戴安全帽，1名施工人员佩戴摩托车头盔。
8.8#楼外架拆除工人作业时未佩戴安全带。
9.8#楼14层房间手持搅拌机电缆拖地、泡水。
10.6号塔吊基础排水不畅积水。
11.起重设备安装方案未按建设部危大编制要求编写相关内容，塔吊安装方案内容与现场实物不符。
12.施工电梯基础方案与现场不符。
13.塔吊自检表内容与现场实物不符。	13
8	3月24日	雷州市住房和城乡建设局	雷州市产业聚集片区基础设施建设项目（一期）1#~13#楼、地下室	雷州发展投资控股集团有限公司	国海建设有限公司	广东省广大工程顾问有限公司	1.现场高支模已使用的钢管未按方案提供进场见证取样复检报告，且扣件报告是2024年3月19日，与实际进度不符。
2.1#楼地下室顶板支架扣件螺栓未扭紧。
3.1#楼地下室顶板梁处个别立杆顶部上托丝杆伸出长度超过300mm，不符合规范要求。
4.1#号楼地下室车道口处基坑边坡堆土过高。
5.1#号地下室顶板扣件支模架未按方案搭设，斜杆间距与方案不一致。
6.3#楼首层高支模上托丝杆伸长度已达400mm,违反规范不应大于300mm的要求。
7.3#楼首层扣件支模架未按方案搭设，斜杆间距与方案不一致。
8.6号塔吊安装方案与现场实物不符。
9.安全技术交底不齐全。
10.塔吊基础排水措施不畅积水。
11.完善相关的验收资料。
12.临时用电电缆拖地。
13.塔吊顶升平杂物未清理。	13
9	3月24日	雷州市住房和城乡建设局	世耀中心城二期项目	雷州市世耀房地产开发有限公司	中铁建工集团华南有限公司	广东铭创建设工程有限公司	1.高大模板安全专项方案中管理人员配备表未列明人员名单及职责。
2.基坑监测方案上的施工单位为广东兆达建工集团有限公司，与实际施工单位不一致。
3.现场钢筋加工场未规定搭设作业防护棚，未见相关操作规程。
4.9~12栋地下室负二层盘操支模架个别水平杆件的插销未有效插入立杆的节点处。
5.现场基坑（西侧）边坡临边板房有人员居住。
6.未完善塔吊信息牌内容。
7.未完善塔吊自检表相关内容。
8.未见塔吊预埋支腿合格证。
9.钢筋加工场末有效围敝。	9
10	3月24日	吴川市住房和城乡建设局	阅海华府	吴川市海瑞投资置业有限公司	广东保海建筑工程有限公司	永明项目管理有限公司	1.4＃和8＃楼首层商铺外脚手架未接方案二步二跨要求设置连墙件，存在外脚手架连墙件局部缺失。

2.4＃和8＃楼首层室内脚手架作业平台扫地杆缺失，平台水平防护不严密，架体与外脚手架相连，未设置一竖向剪刀撑，部分走道两侧高处临边未设置水平杆防护措施。

3.4＃楼首层局部外脚手架扫地杆缺失。

4.8＃楼28层人货梯平台架体与外脚手架相连。

5.4#、7＃和8＃楼屋面层作业架立面未挂安全网或未满挂，架体与外脚手架相连，未设置竖向剪刀撑，作业架连墙件设置不足。

6.4#、7＃和8＃楼屋面层作业脚手架高底跨部位，未设置纵向扫地杆从高处向低处延长两跨与立杆加固措施。
7.7＃和8＃楼屋面楼梯间轮扣式模板支撑体系架体立杆不垂直，步距水平拉杆设置不足；立杆接长缝未错开立杆长缝不在同一平面上；个别杆件存在锈蚀严重。

8.4#、7#和8＃楼部分井道未按要求每三层，不超过10m铺一道封闭层作为硬防护。

9.4#、7#和8＃楼部分楼梯临边防护栏缺失。

10.4#、7#和8＃楼部分水平洞口未设置安全标识，防护板未采取固定措施。

11.8＃楼部分外脚手架悬挑层未完成封闭。

12.4#、7#和8＃楼外脚手架内立杆距结构边缝隙约350宽，未按要每层设置水平兜网。

13.4#、7#和8＃楼部分临边防护栏未设踢脚挡板，未挂安全网，未挂安全警示标牌。

14.7＃楼楼梯间立面外脚手架连墙件局部设置不足。

所有人货梯基础回顶脚手架立面未挂安全网，未挂验收合格标牌。

首层部分出入口未设置防护棚。

吊斗钢丝绳起吊点内侧未设置防磨损措施。

钢筋加工场调直区域未设置防护措施。

楼层个别消防栓箱水带缺失，消防栓未设置巡查记录，同时楼层内部分灭火器表面锈蚀严重未及时更换。

地下室铝合金加工场数控设备专用开关机箱违规设置插座，设备用电不符合三箱五线制，线路图及电工巡视记录缺失，箱门未设置电箱标识牌。

21.地下室铝合金加工场三级电箱存在一闸多接，线路图缺失，电工巡视记录严重滞后，箱门未设置电箱标识牌。

临时消防加压水泵配电专线违规接在二级电箱，违反临时消防水泵的电源应由总配电箱的总断路器上引端接入的规定。

一级配电房设置在负一层，采用木模板和彩钢板作简易围蔽，防火等级和封闭安全性均达不到要求，配电房缺少灭火沙、防小动物措施、绝缘检修防护用品、操作警示牌等物品，未张挂系配电统图、规章制度等，配电柜里电缆和开关未标识用途回路。

24.电工钟云峰已经退场，特殊工种作业人员登记表未登记退场时间，电工日常巡视登记滞后，且电工签名不属实。个别配电回路PE线未与PE端子牌连接。多处临电电箱未配备灭火器。

塔机连接螺栓螺母部分锈蚀，电缆未固定在绝缘瓷瓶上。

塔吊基础防护栏设置不规范，未设排水沟。

现场未开展综合应急演练活动。

28.触电应急演练记录不详细，未列出存在的具体问题。

29.企业领导带班检查流于形式，未对危大重点部位、动火作业等安全隐患进行检查，未对项目主要人员履职情况进行检查。

30.未提供企业及项目部对国务院安委、省安委和省厅等下发的安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的相关宣贯培训学习记录。

31.生产安全事故应急救援预案未列明外部救援单位、义务消防队等信息。

32.未提供2024年年度应该演练计划。

33.消防专项方案内容不完整，缺少管径计算和设备选型。现场消防水泵流量为32m³/h，不满足要求。

34.资料中绝缘电阻强度测试记录数据与测试仪器精度不符合，数据不属实。

35.*8＃楼28层至屋面花架层连续两层未按方案二步二跨要求设置连墙件，存在连墙件整层缺失的。
36.*4＃和7＃楼层面花架模板支撑体系未按专项方案施工，违规利用外脚手架支承受力，同时均存在单立杆支撑，立杆间距超出方案要求，纵横向步距水平拉杆整体缺失，存在模板支架承受的施工荷载超过设计值。	36
11	3月25日	吴川市住房和城乡建设局	吴川市珺悦豪庭项目	吴川市大参置业投资有限公司	广东华熹建设集团有限公司	广东和诚建投集团有限公司	1.2＃、5＃楼首层个别出入口未设置防护棚。
2.地下室顶板临边防护栏底部防护不严密，未设踢脚板，未挂安全警示标牌。
3.2＃、5＃楼室内临时消防未设消防栓箱，未开展定期检查。
4.2＃、5＃楼屋面机房楼梯未设防护栏。
5.2＃楼塔吊通道防护栏两侧未挂安全网。
6.2＃、5＃楼屋面楼梯间外脚手架局部连墙件缺失。
7.现场建筑垃圾未及时清理外运。
8.2＃楼砂浆搅拌区域，违规在外脚手架旁堆放大量砂料，潜在外脚手架架变形安全隐患。
9.2＃、5＃楼多处外脚手架悬挑工字钢U型环处未塞木楔。
10.商业楼室外上下通道顶部未设防护棚。
11.2＃、5＃楼外脚手架悬挑层局部未完全封闭。
12.2＃、5楼外脚手架未按要求每三层，不超过10m铺一道水平防护网。
13.商业楼首层外脚手架临时洞口未采取加固措施。
14.一级配电房围护材料和结构不能满足防火防雨防小动物等要求，配电柜顶部净空不足，PE线串接，漏保动作参数大于30mA·s。
15.负一层分配电箱设置多回路插座，直供用电设备，不符合“一机一箱”，用电设备电源线超长。
16.5#楼27层空压机与手提搅拌器公用拖板插座，且电源线超长泡水拖地。
17.施工电梯基础杂物未清理干净，开关箱检修通道不畅通，开关箱PE线未接至端子牌，楼层门侧空隙过大。
18.消防泵电源线未从总配电箱上端引出，未设置一备一用，与施工用水混用，未做围护，水泵电机未设置有效防雨。
19.临电方案混合临时用水内容，缺编制依据、配电系统图、平面布置图等内容，文中引用JGJ46-88为失效版本。
20.接地电阻测试记录采用仪器错误，记录不完整。绝缘电阻强度检测记录数据不符合检测仪器精度，设备线路名称不明确。
21.未见2024年1~3月份施工电梯维保记录。
22.未提供全员安全责任清单。
23.项目部全员未签订安全生产责任书。
24.总包未与电梯安装单位签订安全生产协议。
25.未提供企业负责人五带头台帐资料。
26.企业负责人未参加年后复工复产检查。
27.未编制年度演练计划。
28.所有架子工特种人员操作证过期未更新。

29.2月19日消防演练计划内容缺乏针对性。	28
12	3月25日	吴川市住房和城乡建设局	吴川市御景华府项目	吴川市恒和置业发展有限公司	广东庞大粤西建设工程有限公司	广州市建友必达建设管理股份有限公司	1.2＃、3＃楼整栋室内临时消防未设置消防栓箱，未见定期检查记录表。
2.2＃楼外脚手架悬挑层存在个别外架立杆吊脚悬空安全隐患。
3.2＃、3＃楼外脚手架水平兜网缺失严重。
4.2＃楼及商业楼局部区域外脚手架基础积水严重。
5.3＃楼部分电梯预留门洞防护措施不足，防护栏设置不规范，未挂安全警示标牌。
6.3＃楼屋面花架支模违规利用外脚手架悬挑平台支撑受力，悬挑平台面未采取全封闭防护措施。
7.地下室建筑垃圾未及时清理外运。
8.一级配电房围护与方案不符，配电柜配电箱标志模糊不清，配电柜门接地跨接破损，漏保动作参数大于30mA·s。2#塔吊二级配电柜防护棚狭窄，影响电箱门开启。
9.负一层分配电箱设置多回路插座，使用拖板，不符合“一机一箱”，用电设备电源线超长。手持灯具缺失PE线。
10.塔吊电缆未与瓷瓶固定，未能有效卸荷，电缆绕曲固定在塔身上。
11.地下室照明未采用安全电压。
12.塔吊基础防护高度不足，围护不严密，附墙检修通道安全网散脱，附墙夹角大于65度，未见方案专家会审。
13.消防泵电源线未从总配电箱上端引出，消防泵流量不满足要求。
14.现场开展的综合应该演练未邀请外部单位参加，演练总结不详细，无针对性。
15.未提供企业负责对项目重大事故隐患排查清单台帐。
16.春节后复工复产方案无针对性。
17.二级动火作业未编制安全技术方案。
18.未与电梯安装单位签订安全生产协议。
19.未编制年度演急演练计划。
20.抽查塔吊、施工电梯、临电管理资料，项目经理、项目技术负责人和安全员在部分资料上用签名章代替签名。
21.2#塔吊2024年2月25日第三方检验提出4条问题，项目部27日完成整改，未见对维修人员的安全技术交底。3月1日月度维保安全技术交底未进行全员交底。
22.未见群塔防碰撞方案或技术措施。
23.临时用水（消防）方案内容不完整，缺少管径计算、设备选型，缺少消防设施布置图。
24.2#楼屋面花架作业架搭设不规范（架体高度4∽7米），未完全按方案施工，架体刚度及稳定性不足，存在：扫地杆缺失、未设置剪刀撑、未挂安全网、立杆高底跨处未采取加固措施、局部未设立杆、架体与外脚手架相连，存在连墙件未设置。
25.3＃楼屋面花架支模架（高度约4∽7米）违规利用外脚手架支撑受力；局部轮扣式与钢管式架体混搭；架体未设水平及竖向剪刀撑；轮扣式立杆接长缝未错开，均在同一平面上；单立杆支撑，未按步距要求设纵横向水平拉结杆；立杆高低跨处未采取加强指施；局部立杆自由端超高；局部可调节螺杆外申长长度超长；存在模板支架承受的施工荷载超过设计值的。
26.3＃楼屋面花架层存在外脚手架连墙件整层缺失的。	26
13	3月24日	霞山区住房和城乡建设局	湛江市第二中医医院综合大楼大楼建设项目	湛江市第二中医医院	中国建筑第八工程局有限公司	广州市广州工程建设监理有限公司	1.脚手架剪刀撑未沿长度方向连续设置，安全网局部破损。
2.连墙件局部缺失，窗台边等特殊部位加固方式不牢固，未进行受力计算，屋面脚手架抛撑设置不符合要求。
3.悬挑脚手架悬挑层正面和侧面封闭不严密，层间隔离缺失。
4.施工电梯附墙特殊部位部位脚手架接长方式不符合规范要求，未专门设计计算。
5.未设置安全通道，作业人员从脚手架下方进出。
6.电梯井坑道未按要求进行防护，防护门安装不牢固，局部临边防护未进行固定。
7.地下室消防用水和施工用水未开独立设置。
8.外架电焊作业未使用接火盆和专人监护，易燃易爆物品未分类储存堆放。
9.安全文明措施费台账不完善，无提取和使用管理制度和相关佐证票据。
10.企业和项目经理领导带班记录不齐全。
11.模板超危大工程审批程序不合理（施工单位编制审批专监总监审查批准为同一天），验收内容与现场不符。
12.职工三级安全教育内容不完善，无教育时间和学时。
13.1#施工电梯梯笼天窗连锁开关失效，无钥匙开机。
14.电箱存在一闸多机，二级电箱未做接地措施，电缆线有拖地泡水的现象。
15.塔吊大臂小车行程限位长度不足2米。
16.塔吊、施工电梯基础螺栓、附墙螺栓未及时保养，螺栓锈蚀。
17.施工电梯进场安装影像资料缺失。
18.监理单位：
（1）监理实施细则编制与现场不符（现场无爬架、井架及龙门吊）。
（2）现场专监人员专业分工与现场不符（土建工程师专业分工为市政公用工程）。
（3）无有限空间（消防水池）旁站记录，其余危大工程旁站记录、监理会议纪要、隐患整改通知单收集滞后（2月份以后无记录）。
19.建设单位：安全文明措施费无支付凭证（只见进度款支付凭证，安措费无具体相关说明和未见其它记录）。
20.特种作业人员塔司配备不齐全（1台塔吊配备1名司机），电工证件4人持非建筑电工证件，未见外架工种上岗证，安全技术交底签名与证件不符（塔吊司机）。	20
14	3月25日	霞山区住房和城乡建设局	湛江市公共卫生医院项目	湛江市第三人民医院	中铁建工集团有限公司	广州市广州工程建设监理有限公司	科研楼井架脚手架通道基础积水严重，钢管锈蚀，通道连墙件设置不符合要求，侧面防护不严密。
2.中堂装饰脚手架连墙件缺失，未按要求进行设置。
3.门诊楼伸缩缝部位防护不严密。

4.升降车高度限位器失效，工人使用三点式安全带。
5.食堂材料堆场消防器材配备数量不足。
6.脚手架上电焊作业未使用接火盆和专人监护。
7.电动运输车集中停放在宿舍周围。
8.企业和项目领导带班记录不齐全，动火审批手续内容填写错误不完善。
9.超大工程方案交底手续不完备，验收内容与现场不符。
10.电线电缆拖地泡水等现象。
11.4#施工电梯电梯门限位不灵敏，2023年5月一11月维保安全技术交底资料及影响资料缺失。
12.1#货梯2022年8月-2023年12月维保安全技术交底资料及影像资料缺失。
13.监理单位：监理单位检查记录2~3月26日只开展一次。	13
15	3月25日	霞山区住房和城乡建设局	湛江市第二人民医院应急大楼项目	广东医科大学附属第二医院	中铁建工集团有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	1.屋面支模架盘扣斜拉杆和梁底立杆未按方案设置，局部梁底立杆悬空、斜拉杆缺失，顶托自由端超长。
2.屋面悬挑支模架工字钢局部未固定，无防倾覆措施。
3.悬挑脚手架正面防护不严密，层间隔离缺失。
4.楼层风管井洞口防护不严密。
5.升降车未设置高度限位器。
6.楼层消防和施工用水未分开设置。
7.地下室易燃易爆物品未分类储存管理，材料堆场消防器材配备数量不足。
8.屋面悬挑支模架方案设计和计算与现场不符。
9.现场2名电工未持有效证件上岗（低压电工），架子工证件数量不足（只见2本证件）。
10.企业和项目领导带班记录不齐全，动火审批手续不完备。
11.安全文明措施费台账不完善，无提取和使用管理制度和相关佐证票据。
12.楼层电缆线拖地泡水、接线混乱等现象。
13.塔吊大壁小车前端限位不足2米。
14.塔吊基础螺栓与附墙螺栓未及时保养，螺栓锈蚀。
15.施工电梯、塔吊进场安装影像资料缺失。
16.塔吊第一次附墙及加节安全技术交底资料及影像资料缺失。
17.监理单位：
（1）监理组织架构不完善（无专业分工），监理规划和实施细则与施工现场施工内容不符。
（2）无危大（超危大）工程旁站记录。	17
16	3月24日	湛江经济技术开发区住房和规划建设管理局	中交滨海广场项目	中交四航局第三工程有限公司	中交第四航务工程局有限公司	重庆林鸥监理咨询有限公司	1.模板木枋堆放场地未见配备灭火器材。
2.10#楼负一层后浇带回顶支撑拆除后未及时回顶。
3.10#楼与11#楼交接位置未设置排水沟致排水不畅。
4.5#楼部分承台基础积水未及时抽排。
5.5#楼B-C段基坑支护未按施工方案施工。
6.9#楼负二层地下室积水严重未及时抽排。
7.9#楼9#施工升降机基础回顶方案无回顶面积尺寸。
8.九号楼负一负二层，潮湿场所的照明用电，没有采用36伏以下的直流电压供电。
9.九号楼二楼的人货梯门，缝隙过大。
10.九号楼的吊蓝，与墙体侧一边没有设置防撞装置。
11.九号楼女儿墙顶端，八、九、十号吊蓝的支承顶杆，垂直度偏差过大。
12.自编一号塔吊，三级供电箱配置的空气漏电保护开关，瞬间保护的选型100毫安过大。	12
17	3月25日	湛江经济技术开发区住房和规划建设管理局	巴斯夫（广东）一体项目综合功能区	巴斯夫一体化基地（广东）有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	海建科工程咨询有限公司	1.人防地下室排水沟堵塞未及时清理。
2.人防地下室上人梯未设置兜底网。
3.人防地下室顶面部分位置临边围护不及时。
4.人防地下室3#塔吊使用登记牌未悬挂于显眼位置。
5.人防地下室三方验收人员非本人签名确认。
6.基坑支护工程未见按专家意见修改后的报审方案。
7.行政楼三台非标准操作平台，有专项施工方案但未见验收资料。
8.未见劳务分包单位安全员黄建党资质报审资料。
9.行政楼外排栅周边角位，未见有防雷接地线。
10.自编六号塔吊，三级供电箱配置的空气漏电保护开关，瞬间保护的选型100毫安过大。
11.行政楼的临电线路每月检查，验收的绝缘数据不真实。
12.资料中未见有消防供水专项方案。
13.自编六号塔吊公示牌，缺失验收表及司承人员特种作业证件公示。	13
18	3月25日	湛江经济技术开发区住房和规划建设管理局	广东南粤银行大厦工程（一期）	广东南粤银行股份有限公司	广州工程总承包集团有限公司	中咨工程管理咨询有限公司	1.外架安全网老化破损严重。
2.东面钢管脚手架锈蚀严重。
3.东面有二根钢管立杆支承出现悬空。
3.外脚手架未按施工方案要求每三层或每十米设置一道兜底网。
4.14层大部分卸力钢丝绳未紧固受力。
5.外架悬挑层未按施工方案要求设置硬性防护层。
6.电梯间未按施工方案要求每约40米设置一次，全高设置一次每个立杆节点加两根钢管斜撑；电梯间未按施工方案要求每三层或十米设置一道硬性防护。
7.部分楼层电梯间防护门未按施工方案要求设置定型防护门，且防护门高度未达到方案要求的1.8米高度。
8.部分楼层未按施工方案要求设置一层一跨连墙件。
9.部分幕墙施工时把外墙连墙件拆除后未及时恢复或加固。
10. 地下室负三层积水未及时抽排。
11.地下室负二层易燃油漆等材料未集中堆放，且周边未配备灭火设施。
12.地下室负二层配电箱未有电工巡查记录。
13.地下室施工未见抽排气措施。
14.地下室未见设置临时消防用水。
15.工地建筑垃圾未及时清运。
16.负三层一号塔吊基础泡在水里，没有设置抽水设备及时排水。
17.负三层一级配电箱，没有设置防小动物的防护网，操作周边有积水现象。
18.一号塔吊附着臂及个别紧固螺栓，存在建筑残留垃圾污染。
19.消防水泵采用变频泵代替消防泵使用，主管径采用DN60的水管，且金属基础和储水罐基础，没有重复接地处理。
20.首层铝合金加工区，一台平台式切割机供电缺失零线及PE线保护。
21.首层外电变压器旁边的一级配电柜，金属围栏没有重复接地处理。
22.无塔吊安装和附着安装的两级交底记录。
23.无起重机械专项演练记录。
24.资料未见“塔机附着件”验算检测表。
25.本工程建筑总面积达11万㎡，特种作业人员（电工）严重配置不足。	25
19	3月24日	坡头区住房和城乡建设局	港城壹号广场二期	湛江市正裕房地产开发有限公司	广东茂新建筑工程有限公司	广东建设工程监理有限公司	1.3号楼二层梁板套扣支模架未按规定搭设竖向剪刀撑。
2.3号楼二层梁板支模架搭设不规范，个别立杆支撑点到顶层水平杆的距离约1000mm，不符合规范不应大于650mm的要求。
3.1号楼附着式脚手架的提升装置未按规定安装防尘措施。
4.3号楼和4号楼落地式脚手架搭设高度约5.6m，现场未按规定搭设临时拉结措施。
5.3号楼17层和18层未按规定安装电梯井口防护门。
6.未能提供附着式升降脚手架和搭设高度约5.6m（二层）套扣支模架的方案交底。
7.基坑内的钢筋加工场未按规定搭设作业防护棚。
8.3号楼和4号楼二层阳台区域支模架搭设不规范，个别立杆用铁丝绑在水平杆上，立杆基础未设在地面。
9.深基坑安全专项施工方案审核不规范，未能提供方案论证前施工单位技术负责人签字、盖章页。
10.1号附着式升降脚手架未做防雷接地。
11.多处临电电箱未配备灭火器。
12.1号塔吊专用电箱动作电流未按0.1s设置。
13.1号施工升降机未张贴8+1限载标示牌。
14.1号楼14层切割作业未配备灭火器，楼层灭火器配备均较少。
15.1号楼15至19层楼梯临边防护缺失。
16.地下室负二层采用220v强电照明，应采用36V低压照明。
17.一号塔吊穿地下室楼板洞口周边未做回顶措施。
18.4号楼地下室负二层落地式卸料平台剪刀撑不足；架体与内架相连，未独立与结构拉结；现场未见验收牌及限载公示牌；未见验收资料。
19.查2号塔吊维保资料，专职设备管理人员均未签字，上次维保时间未填写。
20.附着式升降脚手架验收资料签字盖章手续不完善，2023年12月23日验收的资料监理还未签字盖章。	20
20	3月25日	坡头区住房和城乡建设局	景程蓝苑（1、2、3、4、5号楼、1至15商铺、16号商铺、地下室）	湛江锦蓝房地产有限公司	广东大城建设集团有限公司	鹏匠工程有限公司	1.人防工程施工组织设计方案编制审批不符合规定，方案的施工工艺技术中缺技术参数、施工方法和检查要求，安全保证措施中缺组织保障措施和监测监控措施，缺计算书、相关施工图纸及节点详图等内容。方案未按规定使用广东省安全统表报审，方案由专业分包单位编制，但未经总承包单位技术负责人审核签字、盖单位公章。
2.10号商铺地下室顶板轮扣支模架未按方案实施，方案要求立杆间距为900mm*900mm，实际为1200mm*900mm。
3.10号商铺地下室顶板轮扣支模架竖向剪刀撑未按规范要求延架体外侧周圈连续搭设。
4.9号商铺东侧外脚手架未按规定搭设竖向剪刀撑。
5.2号楼首层落地式脚手架作业层内侧悬空部位未按规定搭设防护措施。
6.10号商铺地下室顶板轮扣支模架个别立杆支撑点到顶层水平杆的距离约1200mm，不符合规范严禁超过650mm的要求。
7.10号商铺地下室顶板轮扣支模架个别立杆可调上托丝杆伸出长度实测值约400mm，不符合规范严禁大于300mm的要求。
8.高大支模方案交底中缺安全管理和应急处置措施的内容。
9.2号楼11层处附着式升降脚手架与结构边缘的间隙实测值约400mm，现场未按规范要求设置防护措施。
10.2号楼9层至12层楼梯临边防护未及时安装。
11.2号楼13层楼面施工预留洞口未及时安装防护措施。
12.施工现场东侧处110KV的电缆下方违规停放多台挖机和堆放施工物料。
13.砂浆搅拌机建议基底加固或拉缆风绳。
14.1号塔吊专用电箱未单独设置，与照明混用，未标识清楚为塔吊专用电箱。
15.1号塔吊穿负一层板部分无回顶措施。
16.1号楼首层移动操作平台无安全护栏。
17.钢筋加工安全操作规程缺钢筋调直及套丝操作规程。
18.钢筋加工场设备电箱无电工巡查记录。
19.钢筋加工场临电电箱动力与照明混用，未单独设置。
20.2号楼爬架主体施工冒顶，要注意及时提升。
21.2号楼进度爬架已提升至13层，爬架提升验收资料只提供到第一次，缺失较多。
22.高压线塔横跨施工场地，需编制高压线塔安全防护方案，设置限高杆、要求线塔下禁止设备施工等措施确保施工安全。
23.1号施工升降机基础回顶的做法未按方案实施，方案要求立杆间距为600mm*600mm，实际为900mm*900mm。	23
21	3月25日	坡头区住房和城乡建设局	“粤西数谷”湛江国家高新区大数据产业园基础设施建设项目（新型产业用房一期）	湛江市智新投资有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	中鸿亿博集团有限公司	1.现场在用的四台自行式高空作业平台未按规定悬挂警示、警告、操作标识、标牌等。
2.货梯底部的操作平台搭设不规范，平台作业层未满铺脚手板，且缺防护措施。
3.现场个别干粉灭火器阀门和压力表已破损。
4.屋面建筑材料包装物料存在消防隐患，现场未配备灭火器材。
5.1号楼休息平台窗洞口处未按规定安装防护措施。
6.剪叉车未维保，需定期维保。
7.负一层临电电箱存在一闸多接。
8.电梯井道作业期间建议在电梯井口悬挂安全警示牌。	8
22	3月24日	廉江市住房和城乡建设局	廉江市工人文化宫（城区）建设项目	廉江市总工会	广东广基建设集团有限公司	广东博仁工程顾问有限公司	1.结构外立面局部内凹位置，该部位平桥利用水平钢管作悬挑设置，脚手架立杆缺失。
2.天面构架内部有一卸料平台，立杆违规用搭接方式进行连接，扫地杆局部缺失，水平杆步距过大，未设置水平剪刀撑。
3.外脚手架未按规范要求每3层或10m设置一道安全平网，该项目仅在8层设置了一道。
4.项目部未能提供天面层构架外脚手架（41.3m～53m）的验收记录，现场已投入使用。
5.6～8层结构外侧部分临边防护缺失。
6.配电箱无分路标识、电路图与实物不一致、临时消防配电专线不应设置在二级箱处、消防加压水泵和升降机未设置专用开关箱。
7.升降机地面围栏不足2米，部分楼层卸料平台与升降机侧面距离大于150mm，不符合要求。
8.塔吊标准节连接螺栓个别未按照使用说明书安装垫圈；附着调节螺杆处止退螺母未紧固。
9. 钢筋切断机、弯曲机等部分小型钢筋加工机具无验收牌。
10. 塔吊现场附着（三杆）杆系与附着专项施工方案（四杆）不一致。（违反：37号部令第十六条）。
11.无塔吊安装和附着安装的两级交底记录。
12.无起重机械专项演练记录。
13.无消防安全专项施工方案。
14.未配备专职设备管理人员。
15.升降机基础方案专家论证审查表施工单位未对专家论证意见进行修改回复，且未根据论证报告修改完善后重新履行报审程序（违反：37号部令第十三条）。
16.负一层、8层有工人使用操作平台进行抹灰、批荡作业，操作平台属于危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程未编制专项施工方案。
17.天面层花架（标高41.3m）外脚手架连墙件整层缺失。
18.落地式外脚手架总高度约53m，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程，项目未按规定组织专家对该分部分项工程的专项施工方案进行论证，目前脚手架已搭设到顶并投入使用。
19.项目部未能提供起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查的相关验收记录。	19
23	3月25日	廉江市住房和城乡建设局	廉江市龙湖山庄六期	廉江市地海房地产有限公司	广东广基建设集团有限公司	广东建设工程
监理有限公司	1.92栋21层的悬挑卸料平台，现场未悬挂危大工程验收牌，斜拉钢丝绳与预埋吊环间使用卸扣做链接，与方案不符。
2.92栋悬挑卸料平台验收记录仅到13层，未见14-21层的验收记录。
3.92栋26层检查时发现有焊接作业，项目部未能提供动火作业审批手续。
4.92栋10层、18层悬挑外脚手架锚固段的做法与方案不符。
5.92栋20-22层电梯井临边防护缺失，楼梯栏杆缺失。
6.检查春节后复工手续，发现架子工班组的安全教育记录表签名人员中，有5名工人未持有特种作业人员证件（陈锡运、冯真有、郑观键、黄康权、龙华兴）；未见焊工班组的安全教育记录。
7.监理单位的徐伟（项目总监）、李彦宣（专业监理工程师）在检查时未到岗，抽查多份资料上述2人均使用签章。
8.配电箱分路标识不清晰、电路图与实物不一致、消防加压水泵未设置专用开关箱。
9.由于负一层搭设高支模影响升降机通道，2#升降机左笼只能下降至一层处，但下限位设置在负一层，不符合规范要求；部分楼层卸料平台与升降机侧面距离大于150mm，不符合要求；第一道附墙与结构连接采用螺栓穿楼板的连接形式，与安装专项施工方案不符。
10. 钢筋切断机、弯曲机等部分小型钢筋加工机具无验收牌。
11.塔吊安装专项施工方案方案交底人非方案编制人或专业分包单位技术负责人。12.特种作业人员三级教育记录教育人未签字。
13.无消防巡查记录。
14.未配备专职设备管理人员。
15.塔吊附着专项施工方案缺平面图、立面图等内容，方案不完善。
16.起重机械专项应急演练记录不完善。

17.92栋26层检查正在作业的架子工（冯真有、林土旺），未能提供有效的特种作业人员证件，其中林土旺未见节后复工前的安全教育记录。
18.92栋B座首层板阳台位置的支模架，总高度约6米，属于危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程未编制专项施工方案。
19.92栋26层，检查时发现在现场指挥塔吊吊运的人员未持有效的特种作业人员证件。
20.3#塔吊现场悬臂高度（10.5节），不符合使用说明书要求（9.5节）。	20
24	3月25日	廉江市住房和城乡建设局	廉江市城区供排水综合整治工程（一期）	廉江市城市管理和综合执法局	广东广基建设集团有限公司	博智顺为勘测规划设计有限公司	1.检查节后复工手续，发现无焊工班组的安全教育记录；复工前自查自纠问题较少且问题照片显示工人已在进行钢筋加工作业。
2.有限空间作业审批表中填写的检测项目参数明显与现实不符，数据不实。
3.检查2024年3月的几份动火作业审批表，发现表中的作业人（冼土权、陈康泽）未能提供春节后安全教育记录。
4.监理单位对危大工程（基坑支护）的专项巡视较少。
5.基坑支护验收记录表填写时未注明验收部位或范围。
6.消防应急救援演练签到表参与人员都没签名。
7.接地电阻测试记录表无测试人员签名。
8.项目部应急救援预案中个别编写依据已作废、山体滑坡等方案内容与现场不一致。	8
25	3月24日	徐闻县住房和城乡建设局	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程（首期）标准化厂房	徐闻生态工业集聚区服务中心	广东省源天工程有限公司	广东建发工程管理有限公司	1.查现场7#楼高支模，梁截面面积≥0.5m2的支撑体系，未按照“立杆须与纵横水平杆用盘扣连接，钢管底座垫 50mmX100mm 孖枋木”的要求搭设，且未进行梁底顶撑。
2.查现场7#楼高支模，梁底及楼板局部托梁未采用双钢管，局部支架顶层水平杆至模板支撑点距离应大于500mm，应加设横杆固定。
3.查7＃楼楼梯节点位置支模架采用单钢管，无横杆加固，顶托未采用双钢管，支模体系不牢固。
4.查3#、7＃楼外脚手架临边安全防护不到位，靠近主体结构一侧脚手架未封闭，外架局部拉结不到位，施工层以下超10米但未挂设安全兜网。
5.现场检查3#、7＃楼只有到外脚手架行走层楼梯，缺失作业人员上下到作业面的安全通道，安全通道不畅。
6.3#、7#楼模板加工区域，灭火器等消防设施缺失，存在消防安全隐患。
7.查3＃楼楼板底高支模，局部位置横纵向龙骨间采用直立模板支撑，搭设不稳固。
8.3＃楼楼板底高支模局部顶托未采用双钢管，支架顶层水平杆至模板支撑点距离应大于500mm，应加设横杆固定。
9.现场高支模均采用轮扣式脚手架，查高支模专项施工方案，方案为高支模采用盘扣式脚手架。未进行方案重新编制，原专家组组长和2个专家给出意见同意调整为轮扣式脚手架。建议对高支模方案进行修改，重新履行专家论证程序。
10.检查现场标养室温度25℃和湿度84%，不符合规范要求。
11.现场卸料平台无验收记录。
12.安措费使用有2023年度计划，未见2024年度使用计划。未进行月度使用情况审批。
13.项目部安全管理有制度但无无审批、盖章和签发记录。
14.无2024年后进场作业人员花名册，安全技术交底有代签现象。
15.无2024年后开工特种作业架子工三级安全教育和花名册，无安全技术交底。
16.1#、3#塔吊未设置专用开关箱，主电缆未分色。
17.3#塔吊司机室照明失效，联动台零自锁人为绑定功能失效，未配灭火器。
18.3#塔机安装未对装拆、司机、信号司索工等特种作业人员进行安全技术交底。
19.3#塔机定期自检、安装自检记录部分项目与现场塔机不符。
20.3#塔机基础方案未见设计受力校核部分内容，方案不完善。
21.群塔作业防碰撞方案总监理工程师未盖注册章；方案缺立面图。
22.钢筋切断机、弯曲机等部分小型钢筋加工机具无验收牌；部分加工机具未设置防护棚；钢筋加工场防护棚采用单层铁皮顶部防护，不符合规范要求。
23.工地大门右侧个别分配电箱处未配备灭火器。	23
26	3月25日	徐闻县住房和城乡建设局	海口城投·南岸春语一期	徐闻德城置业有限公司	广东省第二建筑工程有限公司	深圳市大兴工程管理有限公司	1.检查现场10#楼28-30层，部分灭火器失效，无月度检查记录。
2.检查现场10#楼，存在临时配电电缆拖地、泡水，施工作业层无三级配电箱，使用临时插头，接线头不规范，现场存在较多用电安全隐患。
3.检查10#楼，二级配电箱无标识及责任人员，未经过三级箱采用多插头接电。
4.防水作业涂料及卷材未堆放入库，无消防安全措施。
5.检查2#楼悬挑式脚手架，个别悬挑工字钢未采用双锚环固定，锚环木楔未塞紧。
6.检查2#楼，楼顶二级配电箱未经过三级箱，直接接空压机。
7.检查别墅区，一个高空作业工人喷漆施工，作业范围脚手架上未满铺踏板。
8.别墅区材料整理木工锯电线拖地泡水，电线被钢管材料堆压，存在挤压破损漏电隐患。
9.别墅区室内抹灰脚手架作业平台无专项施工方案，架体局部缺失扫地杆、横杆连接，无上下安全梯通道。目前未使用，建议拆除。
10.检查内业资料，超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，未见方案审批前审批流程资料；高大模板支撑体系安全专项施工方案专家论证无设计单位项目技术负责人签字。
11.安全文明施工措施费使用有年度使用计划和台账，但实际使用情况未经过建设单位和监理单位审核。
12.3#塔机主电缆多处有龟裂现象。
13.3#塔机安装未对司机、建筑电工及附着顶升加节施工未分别对安装拆卸、司机等特种作业人员进行安全技术交底。
14.3#塔机附着框形式、附着杆（四杆）杆系与附着专项施工方案（三杆）不符；附着专项方案无附着节点详图，方案不完整、无指导性。
15.3#塔机定期自检、安装自检记录部分项目与现场塔机不符。
16.总包单位未对3#塔机基础方案、安装单位未对附着专项方案进行方案交底。
17.3#塔机未见附着装置合格证。
18.群塔作业防碰撞方案缺立面图。
19.3#施工升降机基础回顶支撑脚手架悬臂端高度超高，基础回顶支撑无验收记录。
20.3#施工升降机14F层以下登机平台未采用硬质材料做防护；个别登机平台正面防护高度不足1.8m。
21.3#施工升降机5F等部分楼层登机平台未独立搭设，与外架相连。
22.3#施工升降机个别登机平台杆件支承于附墙架上。	22
27	3月25日	徐闻县住房和城乡建设局	旭阳·港航花园三期10#楼、12#楼及地下室（10#楼、12#楼）	徐闻县鑫龙泉房地产开发有限公司	南通建工集团
股份有限公司	湛江市联兴工程监理有限公司	1.电动运料斗车在地下室位置充电，未设置隔离专门充电区域，存在消防安全隐患。
2.12#楼地下室高支模轮扣式脚手架局部架体搭设不规范，局部扫地杆和横杆缺失，局部支架顶层水平杆至模板支撑点距离大于650mm。
3.12#楼一层局部临边防护不到位，未完全封闭。
4.12#楼一层外架防护未跟上作业面，存在局部冒顶作业风险。
5.10#楼地下室回顶采用单排立杆，起不到回顶作用。
6.10#楼顶楼电梯房外操作架及楼梯间操作架无专项施工方案，局部架体搭设无扫地杆，搭设不规范。
7.钢筋加工区钢筋加工设备配电箱无标识牌、线路图，无电工巡查记录。
8.查施工资料无公司和项目签署的安全生产管理目标责任书。
9.施工单位安全生产责任书未落实到项目部全员，只有公司和项目经理签署，无项目部和全员签署。
10.2024年进场架子工安全技术交底未单独进行，存在非架子工人员一起交底。
11.安全措施费使用审批未附相应佐证票据，有监理单位审核，无建设单位审核。
12.深基坑超危大工程方案论证，缺设计单位项目技术负责人签字。
13.1#塔机变幅钢丝绳润滑不良。
14.1#塔机附着未对安装特种作业人员进行安全技术交底。
15.2#塔机安装起重吊装作业人员陈和堂持建设工程机械职业技能鉴定中心颁发的高级起重信号司索证，不属于行政主管部门许可的证件。
16.2#塔机安装自检记录部分项目与现场不符。
17.总包单位未对2#塔机基础方案、安装单位未对附着专项方案进行方案交底。	17
28	3月25日	麻章区住房和城乡建设局	深国际湛江综合物流港项目	湛江深国际综合物流港发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	西安华兴工程管理有限公司	1.2号仓库二层砌筑作业人员在高空操作平台上作业未佩戴安全带。
2.1号仓库二层上的夹层二次结构木工作业人员登高作业未佩戴安全带。
3.2号库二楼大于3米高的门栋过梁模板支架局部扫地杆缺失。
4.1号、2号仓库首层、二层局部临边防护破损后未及时恢复。
5.2号仓库南侧存在洞口防护不到位。
6.1号仓库屋面瓦安装施工局部缺少生命绳。
7.1号、2号仓库首层曲臂车作业时尾部未做明显的警示标识和有效的安全隔离围蔽措施。
8.1号、2仓库二层至夹层楼梯、局部夹层浇筑混凝土后未做有效安全防护。
9.2仓库雨棚安装作业，坠落半径内周边未设置有效隔离警戒措施。
10.4号坡道未设置人车分流及车辆限速标识。
11.2#仓库现场电动车、私家车随意进入现场。
12.现场砌筑、钢构、二次结构使用登高车、剪叉车未编制专项方案。
13.1#仓库压瓦车周边未设置安全警示带。
14.2#仓库登高车充电存在从分配箱充电现象。
15.施工现场曲臂车、剪叉车未见明显的验收牌、限载牌和操作规程于警示标识。
16.4号坡道消防水池有限空间作业个别旁站验收记录缺失。	16
29	3月25日	麻章区住房和城乡建设局	岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）第三标段工程	广东省建筑工程监理有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	广东海外建设咨询有限公司	1.临边防护存在隐患：
（1）B1后勤楼屋面南侧临边防护缺失。
（2）B1后勤楼9层洞口防护不到位。
（3）B1后勤楼局部楼梯、临边防护缺失。
2.B1后勤楼6层后浇带模板支架局部缺少横向拉杆。
3.钢筋加工场局部安全防护不到位存在高空物体打击安全隐患。
4.B1后勤楼8层、9层、屋面未见消防水管和相关消防设施。
5.B1后勤楼悬挑卸料平台拉环吊点未按方案设置。
6.B1后勤楼钢筋加工机械调直机操作规程缺失。
7.B1后勤楼钢筋加工棚塔吊吊斗钢筋超出平面，存在坠落风险。
8.B1后勤楼右侧材料堆场灭火器失效，局部未按成组配备灭火器。
9.B1后勤楼塔吊专用电箱及二级配电箱接地线失效。
10.落地脚手架存在隐患：
（1）B1后勤楼未见编制施工现场落地脚手架方案、未见搭设落地脚手架交底。
（2）B1后勤楼现场落地脚手架局部位置连墙件拆除未及时恢复。
（3）B1后勤楼施工现场上人通道落地脚手架未独立设置连墙件。
（4）后勤楼落地脚手架横向水平杆局部存在未错位分开设置。
（5）B1后勤楼落地脚手架水平防护不到位。
（6）B1后勤楼落地脚手架局部与主体结构间距大于1米，水平防护不到位。
（7）B1后勤楼落地脚手架上滞留扣件、钢管和方条等杂物。
（8）B1后勤楼落地脚手架未见铺设置钢笆网片。	10
30	3月25日	麻章区住房和城乡建设局	麻章区人民医院一期工程项目	湛江市麻章区卫生健康局	中建三局集团有限公司	广东财贸建设工程顾问有限公司	1。门诊楼地下室1号、2号车道处脚手架下方人员通行未设置安全通道或有效安全隔离警示区。
2.门诊楼出入口未设置安全通道。
3.住院楼施工电梯出入口、材料堆场存在交叉作业，坠落半径内安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施设置不到位。
4.住院楼11楼临边砌筑作业人员未佩戴安全带。
5.门诊楼屋面局部临边洞口防护不到位。
6.门诊楼砌筑、二次结构个别操作平台防护不到位，未见验收，未设置验收牌。
7.地下室3号车道盘扣承插式钢管模板支架方案未设置斜拉杆。
8.医技楼转角部位剪刀撑缺失。
9.医技楼楼顶易燃材料堆场未配备灭火器。
10.3号塔吊吊钩钢丝绳存在断丝现象。
11.住院部11层二级电箱接地线缺失、线缆拖地，医技楼北角部分二级箱接地普遍存在使用螺栓代替。
12.门口群众身边安全，门口汽车级三轮车停放凌乱，未组织管理。
13.住院楼9楼至11层二次结构施工局部拆除脚手架连墙件后未及时恢复。	13
31	3月26日	赤坎区住房和城乡建设局	湛江市赤坎区南桥街道社区建设示范项目EPC总承包项目	湛江市赤坎区南桥街道办事处	广州市第三市政工程有限公司	广东元创建设工程顾问有限公司	1.未与涉及本项目的相关管线产权单位签订安全生产协议。
2.未编制管线保护应急预案。

3.年后开展的消防、交通和触电等应该演练评价报告记录的不足问题没有整改闭环。
4.开工以来未开展综合应急演练活动。
5.现场埋地管线保护标识不够清晰，不够具体，保护措施不到位。
6.在生活区临时板房一楼违规设置明火生活厨房，未设独立煤气瓶储存间。
7.生活区和办公区未挂消防责任牌。
8.充电棚紧靠生活区板房，充电棚设置的悬挂式干粉灭火器数量严重不足，悬挂式干粉灭火器有效灭火半径范围未能覆盖所有充电桩位，未安装充电保护装置，未挂安全警示标牌。
9.巷道内管沟开挖作业过程中，未设置临边防护措施，安全警示牌设置不足。
10.巷道内部分管井安全防护措施不到位，井口未设防护栏，未挂安全警示标牌。
11.在村道各处设置的材料堆放区，安全警示标牌设置不足。
12.部分村道路面破除后，破除区域的路面坑坑洼洼，高低不平，未按方案要求设防护栏，未设交通安全警示灯和警示牌。
13.机械设备进场报审台账未见泵车，未见泵车产品质量合格证明。
14.合同范围内一栋2层外墙饰面施工的居民楼，存在外脚手架连墙件整层缺失的。
15.2023年10月28日交底的汽车起重机起重吊装未见信号司索工特种作业人员证、安全教育培训和安全技术交底记录。	15
32	3月26日	赤坎区住房和城乡建设局	湛江市润璟湾花园项目	湛江城发润德房地产开发有限公司	中交第二公路工程局有限公司	广东海外建设咨询有限公司	1.临时消防市政供水管直径为65，不符合规范不少于100的要求；未按方案要求设置消防水池；现场只要一台加压泵，不符合不少于一用一备的配置要求；消防加压水泵配电专线接入三级箱，未按要求接入总开关箱上引端。
2.地下室照明不足，局部区域积水严重。
3.地下室及首层所有门式移动操作平台剪刀撑、直爬梯和架体搭设不规范，平台层未满铺，防护栏设置不足。
4.地下室正在作业的剪叉车未安装上限位安全保护开关。
5.2＃楼三层模板安装，轮扣式支模架存在：较多区域立杆自由端超高；局部水平拉结杆缺失和单立杆支撑等安全隐患，作业面未配置灭火器。
6.钢筋加工场一处一级电箱未设置防护棚。
7.2＃、3＃及5＃楼外脚手架普遍存在水平兜网缺失安全隐患。
8.总包未与电梯安装公司签订安全生产协议，电梯设备已进场。
9.未编制2024年年度应急演练计划。
10.相关应急演练评价报告记录的有关不足问题未整改闭环。
11.2#塔机现场附着杆、预埋件形式与附着专项方案、说明书不符，无厂家设计文件，附着框处未按说明书要求安装内撑杆。
12.2#塔机基础积水。
13.2#塔机基础方案报审表未盖总监理工程师注册章。
14.专业分包安装单位未对2#塔机附着专项施工方案进行交底。塔机附着未对特种作业人员进行安全技术交底。
15.未提供2#塔机附着装置合格证。
16.无附着验收记录。
17.3#塔机与专用开关箱距离大于3m。
18.群塔作业防碰撞方案无平面图。
19.塔机安装安全技术交底记录未使用省统表。
20.3#升降机底围栏高度不足2.0，部分楼层层门下部间隙大于35mm。
21.3#升降机：7-8F、11-12F处部分导轨架连接螺栓无防松措施。
22.2#升降机：下部第一道附墙附墙架与导轨连接螺栓无防松措施；吊笼门与登机平台间距大于50mm。
23.项目现场大门口电箱处未配备灭火器。
24.钢筋加工场未设置小型加工机具操作规程。
25.5＃楼29层外脚手架存在连墙件整层缺失的。
26.5＃楼屋面机房和楼梯间外脚手架存在连墙件整层缺失的。
27.2＃、3＃、5＃楼首层架空大堂高度5.4米，首层外脚手架高度约6米，未按专家论证方案两步两跨要求设置连墙件或抱柱措施，存在连墙件整层缺失的。
28.2#塔机：第三道附着一条附着杆锈蚀严重，无起重机顶升加节以及附着前对结构件和附着装置以及高强度螺栓、销轴等连接件检查记录的。	28
33	3月26日	赤坎区住房和城乡建设局	湛江市赤坎区中医医院迁建项目	湛江市赤坎区中医医院	中国一冶集团有限公司	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司	1.基坑边洗车设施防护棚未按要求搭设。
2.基坑周边防护未采用定型化防护，防护栏杆局部未设置挡脚板。
3.基坑内多处土方裸露。
4.基坑桩间支护竖向钢筋上部悬空，水平钢筋未按要求搭接。
5.支撑梁底裸露的砼垫层块和垃圾等未有效清理，存在物体打击风险，下面设置的加工车间无防护棚。
6.现场架子工作业时未系挂安全带。
7.支模架上木工高处作业未系挂安全带。
8.模板支架扫地杆和横杆未有效连通；梁下横杆杆件长度出扣件长度＜100mm。
9.楼层木板木枋切割的锯屑等垃圾未及时清理；钢筋加工车间铁屑等垃圾未及时清理。
10.现场临边洞口及基坑周边等安全警示标识牌缺失。
11.钢筋堆放处基础塌陷且未有效支垫，无标识牌。
12.现场材料未分类堆放和标识。
13.工人房间使用大功率电器，卫生较差，工人当场投诉通风不好。
14.生活区消防管使用塑料管未使用镀锌消防管且管径＜100mm。
15.工人食堂未提供餐饮许可证，生熟未分开，无防蝇设施，卫生较差。
16.生活区个别灭火器即将失效。
17.办公区集中充电区域未见灭火器等消防器材。
18.办公区与施工现场未完全分隔开，人员从办公区可直接到达施工现场。
19.生活区和办公区板房未提供防火性能复验报告。
20.3月25日基坑第三方监测报告中个别点位水位下降超控制值无有效措施处理。
21.地下室已经使用的外架和已经浇筑完成的模板验收报告无法提供。
22.企业负责人带班检查人为分公司副总，非企业领导，记录非省统表。
23.项目周检项目经理未参加，记录非省统表。
24.基坑巡视记录未见。
25.潜水泵漏保开关动作值不满足15mA的标准要求。
26.设备和临电个别报审资料没有盖监理注册章。
27.设备及电工等安全技术交底没有见证人签字。
28.现场抽查搭设外架和临边防护架的三名架子工叶建华、唐汉长、叶秀敏，结果是：叶建华无及架子工资格证和安全交底，唐汉长有架子工资格证书扫描件但用其身份证号码在住建部全国工程质量安全监管信息平台的特种作业操作资格证信息库中查询无结果。
29.深基坑：一是车道位置边坡土方开挖成垂直面且上面停放了挖机，未严格按照图纸和专家论证方案的1:1放坡比例开挖；二是边坡及桩间土方春节开挖后长时间未按图纸和专家论证方案及时喷锚，多处位置出现土方垮塌。
模板支架：一是梁底立杆顶托内主楞单钢管未按方案要求设置双钢管；二是水平和竖向剪刀撑未按方案要求搭设；三是梁下多条立杆悬空；四是多条立杆悬臂长度＞方案的650mm且多条立杆弯曲等。	29
34	3月27日	廉江市住房和城乡建设局	廉江市芸品水岸阁项目	廉江市廉浩房地产有限公司	广东建道建设有限公司	广州龙达工程管理有限公司	l.1＃楼20层至女儿墙，2＃楼25层至女儿墙，屋面楼梯间与电梯机房，首层架空层（约6米高），人才公寓楼首层（约7米高）等部位均存在外脚手架连墙件整层缺失。
2.1＃、2＃部分楼层外脚手架连墙件严重缺失。
3.1＃、2楼及人才公寓外脚手架兜网缺失严重。
4.1＃楼18层外脚手架悬挑层未完全封闭。
5.楼栋内普遍存在三级电箱内违规安装多回路插座，线路图缺失等情况。
6.1＃、2＃楼未编制屋面机房和楼梯间外脚手架安全专项施工方案，搭设不规范，架体高低跨处未采取加强措施，局部扫地杆块失，未挂安全网。
7.1＃、2＃楼栋内部分电梯预留门洞未安装防护栏，未挂安全警示标志牌。
8.1＃、2＃及人才公寓首层出入口未设防护棚，外脚手架洞口处未采取加固措施。9.楼层内部分预留洞口防护板未采取固定措施，未对洞口进行安全警示标色；部分楼梯临边未设置防护栏及踢脚板。
10.首层商铺外脚手架高处临边未设置水平防护杆。
11.1#、2#升降机个别登机平台支承于附墙架上。
12.1#、2#升降机登机平台未独立搭设，与外架相连。
13.1#、2#登机平台两侧未设置临边防护。
14.1#升降机基础回顶支撑部分横杆缺失，悬臂高度（约1.1m）超高；2#升降机基础回顶升支撑部分立杆、横杆缺失，基础承载力不足。
15.2#塔机第二道附着形式不同，未见起重机顶升加节以及附着前未对结构件和附着装置以及高强度螺栓、销轴等连接件检查记录。	15