附件

金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场海上发光警示装置维修更换询价响应报价表

项目名称
报价单位名称
是否响应《询价单》所有项目要求。
项目内容	规格材质	单位	数量	单价（元）	金额小计（元）
1	更换灯箱内LED灯组	每套灯箱灯组总功率≥60W	套	4
2	制作灯箱（含水晶字）	≥0.4cm厚双层亚克力板	个	2
3	灯箱防水包边（每个灯箱）	304不锈钢板（宽度4cm）	个	4
5	更换灯箱防水充电电池盒（带防水门及锁扣）	304不锈钢板＋封胶	个	3
6	更换水晶字体	36cm×36cm/个，有机玻璃	个	32
7	更换灯箱内灯组固定板架	≥2cm厚有机板材	副	2
8	更换灯箱内灯组电器配件（电源线、变压器、电源开关、螺丝等）
套	4
9	拆除4个灯箱与浮力底座原有防水，打胶重新防水密封	防水胶	项	4
10	安装4个灯箱浮力底座防撞胶条	厚度2cm、宽度5cm，橡胶	米	36
11	更换固定缆绳	直径16mm，丙纶涤纶尼龙	米	60
12	更换充电电池	12V120AH高防水锂电	块	8
13	焊接安装（水上）和调试
项	4
项目总报价（含税）
维修更换完成时间
联系人及联系电话
填表时间：

注：该报价为一次性总包干报价，必须符合询价方《金沙湾海滨浴场及渔港公园

海滨浴场海上发光警示装置维修更换询价单》所有项目要求。