**湛江市市区建筑工地创文巩卫考评表（暗访）**

辖区： 工地名称： 考评日期： 2023年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容** | **分值** | **得分** | **存在问题** |
| 出入口  管理 | 1.工地出入口硬底化。(10分)  2.有洗车槽和冲洗设备，并设置车辆冲洗制度公示牌和扬尘治理公示牌，明确专人负责,离开工地车辆冲洗干净，不污染道路。(20分)  3.门口排水设施良好，洗车水无流入主干道或人行道的现象。(10分) | 40 |  |  |
| 建筑外 立面 | 1.建筑主体墙安全网干净整洁，无破烂、脏污现象。(10分) | 10 |  |  |
| 围挡  管理 | 1.建筑工地实行封闭施工管理。(10分)  2.围墙外无乱堆放垃圾和乱搭建现象。(10分)  3.围墙外无污染道路及周围环境的现象。(10分)  4.围挡上设置有喷淋设施，且施工中开启喷淋、雾炮机等防尘设施。(10分)  5.裸露场地和堆放土方采取覆盖或绿化等措施。(10分)  6.**围挡上使用绿植/仿绿植铺设（7月1日起），**布置有“社会主义核心价值观”、“创文、巩卫宣传标语”、“讲文明树新风”、“未成年人健康教育、保护”、“文明健康有你有我”等内容的公益广告，**并配有与公益文字相对应的图形**。  7.**围挡高度统一为2.5米，**围挡公益广告占比要达50%，有商业广告的，商业广告和公益广告应**均匀间隔布置**，广告**不得**破损、残旧、污秽、**涉及政治性**。 | 50 |  |  |
| 非道路移动机械 | 1.使用的非道路移动机械无冒黑烟现象。 |  |  | 现场非道路移动机械 台，其中 台冒黑烟。 |
| 合计 | （总分100分，75分合格） |  |  |  |

考评人员(签名)：