附件：采购文件

第一部分 供应商须知

1.项目概况

1.1 项目名称：执法记录仪、采集工作站及流量卡采购项目

1.2 采购单位：湛江市交通运输局

1.3 资金来源：财政资金，本项目无预付款、不计利息。项目资金拟纳入2027年度财政预算安排。采购人严格按照《保障中小企业款项支付条例》规定时限办理付款审批，资金实际拨付受国库及预算指标客观因素影响，存在跨年度拨付风险。

1.4 供货期：合同签订后30日历天完成供货、安装、调试、省厅平台对接、验收。

1.5 质保：整机不少于3年质保，硬盘不少于3年，7×24小时技术支持。

2.采购费用

供应商自行承担本次采购产生的全部费用，无论采购结果如何，采购人不承担任何参与采购产生的相关费用。

3.响应文件要求

3.1 响应文件一式【正本1份，副本1份】，全部密封包装，封套注明项目名称、供应商名称，加盖单位公章。

3.2 逾期送达、密封破损的响应文件直接拒收。

4.采购评审

4.1 响应文件递交截止时间即为采购评审起止时间。

4.2 由采购人组建评审小组，采用综合评分法进行评审。

4.3 评审结果将在我局官网进行公示。

5.履约与付款

5.1 全部设备完成供货、部署、省厅平台对接调试，验收合格出具验收报告。

5.2 无预付款；验收合格后，采购人在60个自然日内完成内部审批并向财政部门提交国库集中支付申请，资金实际拨付时间以财政国库审核、预算指标下达情况为准。

5.3 供应商提交响应文件，即视为完全知悉并同意本项目财政拨付跨年客观风险，自愿承担资金占用成本，不以此主张违约、利息及索赔。

第二部分 评审办法

2.1 评审方式

本项目采用综合评分法，总分100分。评审小组先对响应文件开展资格性、符合性审查，★实质性参数不满足的直接作无效响应处理，不进入打分环节。对通过审查的有效响应文件进行综合打分，得分最高者为成交候选供应商。

2.2 评分标准（总分100分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	产品检测报告
	20分
	1.提供公安部检测机构出具的对应产品有效检测报告，报告覆盖本项目核心技术指标，得20分； 2.无公安部检测报告，提供具备CMA/CNAS资质第三方有效检测报告，得10分； 3.未提供报告、报告过期、报告与投标产品不匹配，本项0分。 注：报告复印件须加盖投标单位公章，否则不予计分。

	2
	技术参数响应
	20分
	全部非★技术参数完全满足采购文件要求，得20分。非★技术参数每出现负偏离扣5分，扣完本项20分为止;★关键实质性参数不满足的，按无效响应处理，不再参与评审。正偏离不扣分。

	3
	价格分
	20分
	投标报价最低的为基准价，本项得满分20分。其他供应商报价得分=（基准价/投标报价）×20分，计算结果保留两位小数。注：超出采购预算的报价按无效响应处理。

	4
	供货及交付方案
	15分
	供货周期明确合理，安装调试、验收方案完整，人员配置到位得15分； 方案内容简略、交付周期不满足要求，扣5分；无实施方案0分。

	5
	售后服务保障
	15分
	提供完整质保期限、上门服务、故障响应、培训方案得15分； 质保不满足、服务承诺不全酌情扣5分；无售后服务方案0分。

	6
	商务资质及业绩
	10分
	提供自合同签订之日起至本项目响应截止时间，同类执法记录仪、执法装备采购项目有效业绩证明（合同或成交通知书，含产品清单），每提供1份有效业绩得1分，最多10分；无有效业绩得0分。


第三部分 采购技术需求

★为实质性要求，不满足将作无效响应处理

（一）5G执法记录仪 30台

1. ★硬件：4GB RAM+64GB ROM，符合GA/T1400系列标准。

2. ★定位：单北斗定位，定位轨迹可实时上传省厅监管平台。

3. 通信：配置5G无线上网卡，支持运营商VPDN专线；支持视频点呼、语音点呼。

4. ★平台对接：通过运营商VPDN专线连入省厅统一的执法全过程监管子系统入口；本市暂未建设本级平台，待后续建成本地平台后，供应商须免费完成设备切换对接至本地平台运营商接口；实现设备注册、定位、音视频呼叫、录像上传；供应商免费完成适配调试。

5. 防护：IP68防护，2米防摔，一键录像、一键报警，文件防篡改。

6.★音视频清晰度：主镜头支持1920×1080P@30fps高清录像，水平视场角≥120°；具备红外夜视功能，全黑环境下有效拍摄距离≥6米，可分辨人体轮廓，3米距离可识别人物面部特征；照片高清输出，文件编码支持H.265，音视频文件自带时间、定位、人员信息水印，不可篡改。

7.★续航能力：采用可更换主电池+内置备用电池设计，更换电池不断电；1080P模式下连续摄录时长≥8小时，待机时长≥24小时；支持座充快充，充电时长≤3小时。

8.附加功能：支持预录、延录功能，预录时长≥30秒；配备高清显示屏，支持本地回放、参数设置；机身轻便，便于外勤佩戴使用。

（二）采集工作站 1台

1. 实现执法记录仪自动充电、数据自动采集、自动归档管理。

2. ★存储硬盘16TB，可扩展至64TB。

3. 管理软件正版授权，对接省厅执法全过程监管子系统，数据同步上传，软件终身免费升级。

（三）5G流量卡 5张

1. 流量单卡每月流量10G，有效期1年，适配执法记录仪VPDN专网，开通运营商VPDN专线，可访问省厅执法全过程监管子系统。

2. 完成专网调试开通；后续套餐资费由采购人按年续缴。

（四）服务要求

1. 送货上门、就位安装调试、VPDN配置、省厅平台联调，所有功能测试正常才算验收通过。

2. 提供现场操作培训。

3. 故障4小时响应，24小时现场处置。

4. 省厅平台接口升级，供应商免费适配，不得收取额外开发费用。

第四部分 合同主要条款（摘要）

1. 供货：合同签订后30日历天完成全部供货、安装、联调。

2. 验收：完成硬件部署、VPDN开通、省厅平台全部功能正常，组织验收，出具验收报告。

3. 付款：本项目无预付款。经采购人验收合格，供应商提交完整结算资料、合法有效等额发票后，采购人在60个自然日内完成内部审批并向财政部门提交国库集中支付申请，资金实际拨付时间以财政国库审核、预算指标下达情况为准。

因国库年度结算关闭、预算指标下达时序等财政客观管理原因，造成资金实际拨付顺延至下一预算年度的，该情形不属于采购人逾期付款，供应商已知悉前述风险。

4. 质保期自验收合格之日起不少于3年。

5. 若设备无法完成省厅平台对接，视为验收不合格，供应商承担全部违约责任。

第五部分 响应文件格式模板

模板1 响应函

致：湛江市交通运输局：

我方已仔细研究《执法记录仪、采集工作站及流量卡采购项目》采购文件，愿意按采购文件全部要求参与本项目采购。

我方承诺：本项目报价包含设备、运输、安装调试、VPDN配置、平台对接、培训、质保等全部费用；本项目履约验收工作在本年度完成，项目资金拟申请纳入2027年度财政预算。我方已充分知悉采购人将严格按照《保障中小企业款项支付条例》规定，在验收合格、收到完整结算资料及发票后60日内完成内部付款审批，向财政部门提交支付申请；受财政预算下达、国库年度结算等客观制度因素影响，存在货款实际拨付跨年度的客观情形。我方自愿接受该财政客观风险，不因前述国库实际拨付时间顺延，向采购人主张逾期付款违约金、利息及其他索赔。若我方属于中小企业，确认采购人未设置违法延期付款条件。若我方成交，将按期履约。 

供应商（盖章）：________

法定代表人/授权代表签字：________

日期：______年____月____日

模板2 报价一览表

项目名称：

	序号
	采购内容
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	合计总报价
	
	


供应商盖章：________

模板3 分项报价表、技术偏离表、商务偏离表（供应商自行按常规表格制作）

模板4 省厅平台对接承诺函

致湛江市交通运输局：

我方承诺，所投设备能够接入省厅执法全过程监管子系统，完成VPDN专线调试，实现视频点呼、语音点呼、单北斗定位上报、音视频录像上传等全部业务功能，免费完成接口适配调试；如无法完成对接，视为项目验收不合格，我方承担全部违约责任。

供应商（盖章）：________

日期：______年____月____日

