湛江市2026年生态环境应急能力提升项目

（物资）需求书

一、采购项目需求一览表

	采购项目名称
	服务/货物类型
	实施周期
	采购预算

（最高投标限价）

	湛江市2026年生态环境应急能力提升项目（物资）
	设备采购
	2026年10月-12月
	人民币195500元（大写：人民币壹拾玖万伍仟伍佰元整）


说明：投标人的报价不能高于最高限价，否则视为非响应性报价处理。

二、项目背景

生态环境安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。2023年，习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出，要守牢美丽中国建设安全底线，贯彻总体国家安全观，积极有效应对各种风险挑战，切实维护生态安全、核与辐射安全等，保障我们赖以生存发展的自然环境和条件不受威胁和破坏。近年来一些重特大突发事件的处置工作中，习近平总书记始终高度关注环境安全，多次作出重要批示指示。

针对频发的突发环境事件和环境风险，国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处置突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度”。2014年12月29日，国务院办公厅以国办函〔2014〕119号印发《国家突发环境事件应急预案》，该预案从风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等4个环节构建全过程突发环境事件应急管理体系。2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，提出了“加强风险评估与源头防控，选择典型区域、工业园区、流域开展试点，进行废水综合毒性评估、区域突发环境事件风险评估，以此作为行业准入、产业布局与结构调整的基本依据，发布典型区域环境风险评估报告范例”。《习近平总书记十九大报告》中也提出了“坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”。2020年6月30日，孙金龙书记在人民日报发表署名文章，提出要紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、化学品）、核与辐射安全等领域，有效防范和化解生态环境风险。

根据《广东省生态环境厅办公室关于印发2025年广东省环境应急管理工作要点的通知》（粤环办函〔2025〕13号）关于“建立健全社会化第三方应急救援队伍”等环境应急能力建设规定和要求，申请上级专项资金，加强购置相关应急设备等内容，从中查找突出问题、总结经验教训，进一步提升现场监测队伍监测实战能力。

三、项目依据

1、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）

2、《广东省生态环境保护“十四五”规划》

3、《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2022〕54号）

4、《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办〔2008〕38号）

5、《广东省生态环境厅办公室关于印发2025年广东省环境应急管理工作要点的通知》（粤环办函〔2025〕13号）

四、现有应急能力现状

1、物资储备不足：核心应急监测、防护、处置物资数量不足、分布不均，难以覆盖多场景应急需求。

2、设备老化落后：现有监测设备功能单一、精度不足，部分设备流量不稳、数据存储小、续航不足，无法满足快速精准监测。

3、实战能力薄弱：应急队伍缺乏全流程、场景化实战演练与大比武锤炼，协同处置能力有待提升。

五、环境应急物资采购（预算：19.55万元）

	序号
	设备/物资名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	无人机
	1
	架
	▲1.对角线轴距≤450mm；

▲2.无人机折叠后尺寸（长×宽×高）≤265×118×143mm； 

▲3.最长飞行时间≥49min；

▲4.广角镜头：CMOS尺寸≥1/1.3 英寸，有效像素≥4800万，中长焦镜头：CMOS尺寸≥1/1.3 英寸，有效像素≥4800万，长焦镜头：CMOS尺寸≥1/1.5 英寸，有效像素≥4800万；

★5.可见光相机变焦倍数≥100 倍；激光测距模块：最远正入射量程≥1500m；红外相机数字变焦倍数≥28倍；红外视频分辨率≥640x512@30fps；红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温2种测温方式；

6.应具有近红外补光灯的功能；

7.应具有AI识别功能，自带AI，能自动识别人，车，船等；

8.最大水平飞行速度≥20m/s；

9.云台：应选用三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；角度抖动量≤±0.007°；

10.最大起飞重量≤1500g（常规桨叶）；

11.图传最大信号有效距离：FCC≥20 公里；

12.飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能；航线功能：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；

▲13.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器；

★14.定位：支持单北斗定位模式；

▲15.一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计；

16.显示器分辨率：显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；

▲17.增强应急通讯模组：支持4G和5G全网通，双卡双待，支持700MHz应急频段，支持集群通话、语音通话、一键 SOS报警和呼叫后台功能。模组在视频分辨率≥3840×2160及视频帧率≥30帧/s下，视频分辨力应≥1400线；

★18.每套无人机应配备至少1年的第三者责任保险。

	2
	无人机电池
	3
	个
	▲1.容量：6741 毫安时；

2.电池类型：Li-ion 4S；

▲3.循环次数≥200次；

▲4.充电环境温度：5℃ 至 40℃；

	3
	卫星电话

（含3年话费）
	6
	台
	1.支持天通S频段，上行频段1980MHz~2010MHz; 下行频段：2170MHz~2200MHz；低轨L频段。

▲2.支持地面5G，向下兼容4G、3G、2G

▲3.可支持内置天线和外置天线切换、均能单独入网使用。

▲4.应用处理器：不低于8核2.7GHz，安卓13，国产主芯片

▲5.支持单北斗定位要求

6.显示单元：≥6寸触摸显示屏

7.存储单元：不低于8GB+256GB

8.摄像头：前摄≥1600W像素，后摄≥4800W像素

9.支持可拆卸天线，可扩展手持全向天线、车载天线等

10.无线业务：支持WIFI，BT

▲11.物理按键：指纹解锁、SOS键、电源键、音量加、音量减按键键等

12.支持背夹功能

13.传感器：光感、距离、地磁、加速度、陀螺仪

14.快充：支持≥65W快充

▲15.尺寸≤177*80*15mm（不包含天线）

▲16.电池容量≥5000mAh，待机时长不低于120小时，使用时长不低于6小时

17.工作温度：-20℃~+55℃，存储温度：-40℃~+60℃

18.防护等级：IP68

19.重量：≤330g

20.固移一体：适配底座在室内固定使用、室外移动手持，含3年话费。

	4
	移动式应急照明升降灯
	6
	台
	1.需满足GB 7000.1-2015《灯具一般要求与试验 》、GB 26755-2011《消防移动式照明装置》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB 7000.10-1999《移动式通用灯具安全要求》、GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》、GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》、JB/T 10304-2020《工频汽油发电机组技术条件》、GB/T2820.4-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第4部分：控制装置和开关装置》、GB/T2820.5-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组》、GB/T2820.8-2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组第8部分：对小功率发电机组的要求和试验》、GB/T755-2008《旋转电机定赖和性能》、GB5226.1-2008《机械电气安全机械电气设备第1部分：道同技术条件》

▲2.灯头功率≥2000W，色温应为4000±200K；灯头组可单独调节方向，水平方向可360°旋转，以气缸为轴心向开口方向可在 250°内翻转，灯光覆盖半径通常要求≥50米；可通过开关按钮及遥控器控制灯光开启/关闭，不低于4*9600LM。

3.气动升降结构，采用3节伸缩气缸作为升降高度调节方式，收缩状态整机高度应≥1800mm,最大升起高度应≥4.5m；

▲4.发电机功率≥2.2KW，发电机充满燃油连续工作时间≥13小时，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需要；

5.电动或手动金属材质静音型无油气泵，气泵自带压力开关，当气杆气压到达一定的压力时自动关机，气杆压力不够时，气泵自动开机补气压，可快速控制伸缩气杆的升降；整机重量≤70kg。

	5
	消泡剂
	4
	袋
	粘度：1000-4000/mPa.S；

PH 值：6.0-8.0；

消泡时间≤10 s；
抑泡时间≥2 h。


所有物资为全新原装正品，符合国家及行业标准，提供合格证、设备说明书或检测报告等资质文件。

供应商负责送货上门、卸货、安装调试、操作培训。

设备提供至少1年免费质保，7×24小时技术响应。

六、项目实施计划

1、2026年10-11月：物资采购、合同签订、供货准备。

七、报价须知

（一）有关说明

1.本项目从报价之日起，报价有效期为30天。成交供

应商有效期延续到项目验收通过之日。

2.比价文件所指的公章必须为企（事）业法人公章，

且与报价供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名处必须由法定代表人或全权代表亲笔签署。

3.报价人应对所有服务进行统一报价（总价包干，含

税），不允许只对部分服务报价。

4.本项目要求一次报价，不允许提交备选方案。

（二）供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部规定，提供对应承诺声明文件。

2.具备独立法人资格，持有有效的营业执照，营业执照经营范围应当包含环保设备、应急装备销售等相关经营类目，能够履行本项目供货、安装调试、培训及售后运维义务。

3.报价人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录禁止参与政府采购活动名单；报价文件内须提供采购公告发布之后的信用查询截图并加盖单位公章。

4.本项目不接受联合体报价。

（三）报价文件

1.报价文件内容（以下资料均需加盖公章）
1）有效的营业执照/事业单位法人证书复印件；

2）法定代表人委托书或单位介绍信原件及授权代表的身份证复印件；

3）报价响应书；

4）报价表（列明含税总价）、服务条件及比价文件条款响应说明；

5）“信用中国”或“中国执行信息公开网”失信记录查询截图等。

6）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供加盖公章的《资格条件承诺函》。

7）报价人须提供项目实施方案，内容包含应急物资采购方案及售后服务方案等，并体现其拥有开展本项目设备安装调试、实操培训的专业技术人员；同时须提供近3年内应急物资或装备供应相关业绩证明。
2.报价供应商应将报价文件密封装在单独的信封中并加盖单位公章。信封封面上应按以下要求清楚标明：

“收件人：湛江市生态环境局综合执法科

项目名称：湛江市2026年生态环境应急能力提升项目（物资）

报价供应商：（报价供应商全称 ）       

报价供应商地址：（报价供应商详细地址）

投寄人：（法定代表人或全权代表姓名）

本项目报价时间截止之前不得启封”的字样。

3采购人对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）供应商递交报价文件的时间、地点以及截止时间

1.递交报价文件时间：2026年9月29日至10月8日（公休节假日除外）每天上午9:00～12:00，下午15:00～18:00。
2.递交报价文件地点：湛江市人民大道中32号湛江市生态环境局综合执法科。
3.报价供应商须在报价截止时间之前，派专人将报价文件送达或邮寄至指定地点，在报价截止时间之后送达的报价文件，无论出于何种原因，均被拒绝。

4.项目报价后，采购人将不退还所有的报价文件。

（五）报价费用

无论过程中的做法和结果如何，报价供应商须自行承担所有与比价活动有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（六）成交原则

1.以报价供应商提交的报价文件等为依据，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商

2.最终报价如出现两个或两个以上供应商报价相同的情况，采购人有权要求报价相同的供应商再作报价，直到竞争出最低报价为止。

（七）中止比价活动的权力

采购人认为所有供应商都不符合比价文件要求的，可以取消本项目报价活动。采购人对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

（八）合同签订及履行

1.合同的订立

采购人与成交供应商须比价文件要求和成交供应商报价文件承诺签订采购合同，但不得超出比价文件和成交供应商报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

采购合同的主要内容由以下部分组成：合同文件；本比价文件、补充文件或补充通知；成交供应商的报价文件、其它补充文件。

2.合同的履行

合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。
八、商务要求

（一）交付要求

1、物资：合同签订后45个日历天内送货上门、安装调试完毕。

（二）验收要求

1、物资验收：核对品牌、型号、数量、参数，现场测试合格。

（三）付款方式

1、合同生效后10个工作日内支付80%；

2、项目全部完成并验收合格后10个工作日内支付20%。

九、绩效目标要求

1、完成一批应急物资采购，显著提升应急监测与处置能力。

2、项目验收通过率100%，服务满意度≥90%。

十、违约条款

1、逾期交付：每日按合同总价万分之一支付违约金；逾期超30天，采购人可解除合同。

2、物资不合格、服务不达标：限期整改，两次仍不合格的，采购人有权解除合同、追回款项。

附件1-1：报价响应书格式

报价响应书
致：湛江市生态环境局
根据贵方对湛江市2026年生态环境应急能力提升项目（物资）采购的比价文件，我单位正式授权下述（供应商委托的全权代表姓名）代表（供应商的名称）              ，向贵方提交密封册装的全套报价文件参与本项目比价活动，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、本项目自报价日起有效期为 30 天。若我方成交，报价有效期相应延长至到项目验收通过之日。

不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、完全服从和尊重采购人比价小组所作出的评审结果，同时清楚理解不一定最终接受我方提供的货物或服务的决定。

5、同意按采购文件的要求认真履行成交后的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本比价有关的信息为：

供应商名称：                                  
供应商地址：                                        
供应商法定代表人姓名：                                               

供应商全权代表姓名：           联系方式：                        
（公章）：                                         

日期：      年     月      日

附件1-2：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （供应商名称）   的法定代表人，现授权委托我单位  （姓名）  为我单位全权代表，以本单位的名义参加湛江市2026年生态环境应急能力提升项目（物资）采购的比价活动。全权代表所提供、签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并为其参与报价的一切行为承担全部责任。
    全权代表无转委权。

    特此委托。
全权代表：          联系电话：                 

    供应商：     （加盖公章）               

本授权书于       年     月    日生效。


