附件1：

**家庭养老床位智能化改造设备设施指导清单**

（一次性购买设备3200元或租赁299元/月）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **基本要求** |
| 1 | 网络连接设备 | 保证信号传输稳定。 |
| 2 | 紧急呼叫器 | 安装在卧室床位、卫生间厕位、浴室等位置，支持有线/无线网络连接，防水，易于操作。 |
| 3 | 语音或视频通 话设备 | 及时、准确掌握老人在家实时情况，支持有线/无 线网络连接，双向实时语音或视频通话，可远程操控支持内存卡储存。 |
| 4 | 生命体征监测 设备 | 支持有线/无线网络连接，动态监测和记录呼吸、心率等参数，离床感应，发现异常自动提醒。 |
| 5 | 门磁感应器 | 安装在门或窗等位置，实时记录和上传情况，超长待机，支持有线/无线网络连接。 |
| 6 | 烟雾探测器 | 有效识别烟雾浓度，智能互联，支持有线/无线网 络连接，高分贝报警，超长待机，具备国家消防产 品强制性认证。 |
| 7 | 燃气报警器 | 安装在厨房、浴室，智能互联，高分贝报警，超长待机，支持有线/无线网络连接，具备国家消防产品强制性认证。 |
| 8 | 水浸报警器 | 安装在厨房、浴室，超长待机，智能互联，支持有线/无线网络连接。 |
| 9 | 起夜灯 | 亮度适中，智能感应。 |
| 10 | 手机卡路由器 | 手机通讯转WIFI网络 |